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Введение

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:

· анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

· обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

· перечень мероприятий по территориальному планированию;

· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект генерального плана МО «Сельское поселение Инаркой» Терского района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:

· Схемы территориального планирования Терского муниципального района КБР;

· Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года;

· федеральных и республиканских целевых программ;

· инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.

В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель сельского поселения Инаркой по состоянию на 2016 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
· первая очередь генерального плана сельского поселения Инаркой, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;

· расчётный срок генерального плана сельского поселения Инаркой, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035г.;

· период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана сельского поселения Инаркой, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенных пунктов сельского поселения – 2045г.

Проектные решения генерального плана сельского поселения Инаркой являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана сельского поселения Инаркой на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.
1. Общая часть

1.1. Историко-градостроительная справка
Селение находится в юго-восточной части Терского района, на берегу реки Курп. 
Первые упоминания об аулах Инароковых встречаются в XVII веке. В первой половине XIX века из-за карательных экспедиций русских войск в Малую Кабарду, аулы Инароковых отступили к северным отрогам Терского хребта.

В1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Инароково, как и все другие кабардинские поселения, было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Верхний Курп.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1942 года село было оккупировано немецкими войсками. В декабре того же года к северо-востоку от села произошел один из самых кровопролитных боёв на территории КБР — Битва за Курпские высоты. В ходе этого сражения наступления немецких войск на территории КБАССР были приостановлены, и началось масштабное освобождение территорий республики от фашистских захватчиков. В память о павших в боях при освобождении села и сельчан погибших на фронтах войны, в селе установлены памятники. Битве за Курпских высот, посвящены несколько выставок в различных военно-исторических музеях страны.

В 1993 году по просьбе местных жителей, селу возвращено его историческое название — Инаркой.

1.2. Положение сельского поселения Инаркой в системе расселения Терского района КБР
Муниципальное образование Терский муниципальный район КБР образовано статьей 13. Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе и границах муниципальных образований» от 01.01.2001 г., в соответствие с которым в состав Терского района входит и сельское поселение Инаркой.
По территории сельского поселения проходят участки автомобильных дорог межмуниципального значения Т15 и Т17.Автодороги связывают сельское поселение Инаркой с населенными пунктами Терского района и с населенными пунктами соседнего субъекта Российской Федерации – РСО-Алания.

Муниципальное образование сельское поселение Инаркой находится в юго-восточной части Терского района КБР на берегу реки Курп. Находится в 24 км к востоку от районного центра Терек в 78 км от города Нальчик. К востоку от села проходит административная граница между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. Сельское поселение занимает территорию, расположенную на север от сельского поселения Верхний Курп.
Земли сельского поселения Инаркой граничат:

· на северо-востоке–с землями сельского поселения Нижний Курп КБР;

· на востоке– с землями сельского поселения Хурикау РСО-Алания;

· на юге – с землями сельского поселения Верхний Курп КБР

· на западе – с землями сёл Верхний Акбаш и Заводское КБР.

Инаркой находится в 24 км к востоку от районного центра – г. Терек, в 78 км от республиканского центра – г.о.Нальчик, в 24 км от железнодорожной станции «Муртазово», в 78 км от аэропорта «Нальчик».
Таблица 1.1
Сведения о муниципальных образованиях Терского района

	№ п/п
	Наименование муниципального
образования
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км1
	Плотность населения, чел/кв. км

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ГП Терек
	19426
	12
	1618,8

	2
	СП Арик
	2825
	58
	48,7

	3
	СП Белоглинское
	416
	14
	29,7

	4
	СП Верхний Акбаш
	3096
	62
	49,9

	5
	СП Верхний Курп
	1494
	50
	29,9

	6
	СП Дейское
	4672
	55
	84,9

	7
	СП Джулат
	268
	5
	53,6

	8
	СП Инаркой
	1469
	41
	35,8

	9
	СП Интернациональное
	371
	16
	23,2

	10
	СП Красноармейское
	2588
	47
	55,1

	11
	СП Нижний Курп
	1292
	45
	28,7

	12
	СП Новая Балкария
	1113
	39
	28,5

	13
	СП Ново-Хамидие
	702
	60
	11,7

	14
	СП Плановское
	3447
	64
	53,9

	15
	СП Тамбовское
	1854
	44
	42,1

	16
	СП Терекское
	2009
	44
	45,7

	17
	СП Урожайное
	1999
	48
	41,6

	18
	СП Хамидие
	1749
	62
	28,2

	
	Всего по району
	50790
	766
	66,3


1Площадь установлена картометрическим способом.
Площадь Терского района составляет 766 км2. Доля сельского поселения Инаркой составляет 5,35% от общей площади Терского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.

Население сельского поселения Инаркой, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.

Графическое отображение положения сельского поселения Инаркой на территории Терского района КБР приведено на схеме.

[image: image1.emf]1,57

7,57

1,83

8,09

6,53

7,18

0,65

5,35

2,09

6,14

5,87

5,09

7,83

8,36

5,74

5,74

6,27

8,09

Терек

Арик

Белоглинское

Верхний Акбаш

Верхний Курп

Дейское

Джулат

Инаркой

Интернациональное

Красноармейское

Нижний Курп

Новая Балкария

Ново-Хамидие

Плановское

Тамбовское

Терекское

Урожайное

Хамидие


Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %

2. Природные условия развития территории
2.1. Рельеф
Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине в отрогах Терского хребта, в предгорной зоне республики. Терский хребет имеет ширину 5-10 км. Северный склон хребта в различной степени изрезан многочисленными балками, разделенными местными водоразделами в виде увалов. Южные склоны хребта изрезаны сильнее, чем северные. Средние высоты составляют 350 метров над уровнем моря. Рельеф местности неоднороден, к западу от села тянутся предгорные наклонные равнины, а с юга и востока селение окружен Терским и Курпским хребтами. К востоку от сельского поселения Инаркой Терский хребет примыкает к отрогам Сунженского хребта, которые имеют меридиональное направление и носят название «Арик-памца».
2.2. Геологическое строение и полезные ископаемые.
Кавказ - это молодые складчатые горы. Они образовались на месте геосинклинали в мезозое и кайнозое в результате альпийского горообразования. В формировании территории приняли участие осадочные, магматические и метаморфические породы. Докембрийский период почти неизвестен. Отложения кайнозоя слагают Лесистый хребет и предгорные долины, а также хребты - Сунженский и Терский. В основном, они сложены из разноцветных мергелей, конгломератов, глин, песков, туфопесчаников и вулканических туфов.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и в генетическом отношении разнообразны. Они представлены ледниковыми, аллювиальными, флювиогляциональными, склоновыми отложениями и т. д. Склоновые отложения покрывают нижние склоны гор. Аллювиальные отложения слагают речные террасы и поймы. Представлены они валунами, галькой, песчано-гравийным материалом, суглинками и глиной.

Ледниковые отложения распространены в долинах рек, берущих свое начало из ледников.

Современный рельеф территории Терского района формировался в течение длительного времени. Он изменяется и в настоящее время под влиянием внешних и внутренних сил Земли.

В тектоническом отношении территорию республики подразделяют на следующие основные структурные элементы:

· Мегантиклинорий Большого Кавказа.

· Зона Предкавказских прогибов.

· Скифская эпигерцинская платформа.

Мегантиклинорий является осевым складчато-глыбовым поднятием Центрального Кавказа. Ядро его сложено, главным образом, докембрий-скими и палеозойскими породами, а крылья сложены более молодыми образованиями. Считается, что в формировании антиклинория большая роль принадлежит глубинным разломам и глыбовой тектонике.

В пределах Большого Кавказа выделены четыре тектонические зоны:

1. зона Южного склона;

2. зона Центрального поднятия;

3. зона Северного склона;

4. зона Северных моноклиналей.

Выделенные зоны по отношению к Кавказскому антиклинарию являются структурами второго порядка и имеют субширотную ориентировку. Каждая зона осложнена значительным количеством более мелких складчатых и разрывных нарушений, образуя в них подзоны более мелкого порядка.

На западе Сунженская и Терская антиклинальные подзоны погружаются, а подзона Сунженского поднятия сливается с Аргуданским выступом.

К югу от Сунженского поднятия протянулась Осетинская впадина.

Скифская эпигерцинская платформа. В пределах платформы располагается восточная часть КБР и северная часть РСО-Алания – Терско-Кумская впадина. Она имеет асимметричное строение с южным более крутым крылом и заполнение осадочными породами. Мощность осадочных толщ колеблется от 1000 до 4000 м.

В результате внезапных смещений и разрывов в земной коре возникают землетрясения. Эти процессы характерны для всего пояса гор альпийской складчатости. В регионе на общем сейсмическом фоне в шесть баллов выделяются узкие зоны повышенной сейсмической активности. Такие зоны располагаются согласно с продольным и поперечным простиранием тектонических структур. В пределах региона продольные зоны сгущения эпицентров землетрясения начинаются в Терско-Сунженской области, а поперечные полосы землетрясения проходят в Дарьяльском ущелье.

Здания и сооружения, возводимые в районе, должны соответствовать требованиям антисейсмического строительства.
Значительная часть территории КБР, практически половина её площади, является перспективной на месторождения нефти и газа. Нефтеносные пласты залегают на глубинах от 2000 м -2250 м до 5000-5250 метров. 
На территории КБР открыты 5 нефтяных месторождений. Имеющиеся запасы нефти (6,5 млн. тонн извлекаемых) в КБР невелики в масштабах страны, но имеют большое значение для социально-экономического развития нашей республики, и уже сейчас дают возможность развивать в КБР топливно-энергетическую отрасль народного хозяйства. В настоящее время в завершающей стадии эксплуатации находится одно нефтяное месторождение «Ахловское». Основные перспективы в области добычи углеводородного сырья связаны с Харбижинским месторождением, расположенным на территории Терского района. На территории сельского поселения Инаркой расположены 3 скважины данного месторождения – №15, 16, 23. В настоящее время все скважины законсервированы.
2.3. Гидрология и гидрогеология
Гидрографическая сеть представлена в основном реками Курп и Журуко, а также выходами родниковых вод.
Курп—река в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, правый приток Терека. Длина— 50км, площадь водосборного бассейна— 337 км²Журуко. Крупнейший приток— река (правый, 21 км).
Река берёт своё начало в Кировском районе Северной Осетии, в буково-грабовых лесах на северном склоне Сунженского хребта, в 7,5км к северо-востоку от его высочайшей вершины— горы Заманкул(926 м).

В 6,5км к югу от истока расположено село Раздзог. Вначале общее направление течения идёт на северо-запад. В верховьях протекает среди горных лесов и выходит на равнину.

Ниже села Кусова река входит в пределы Терского района Кабардино-Балкарии. Близ села Инаркой, река принимает свой левый приток—Сухой Курп (12 км), после чего поворачивает на северо-восток. У села Нижний Курп принимает справа свой крупнейший приток— реку Журуко, с этого момента и до устья течёт в основном на север, отклоняясь у села Нижний Малгобек к востоку.

После устья Журуко, Курп прорезает Терский хребет(Терский хребет остаётся по правому берегу, по левому берегу хребет Арик, его продолжение). Далее выходит на Притеречную равнину, и выше Нижнего Малгобека снова входит в пределы Северной Осетии. У Нижнего Малгобека пересекается посредством акведука обводнительным Малокабардинским каналом. Далее река образует естественную границу между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией, вплоть до своего устья.

Река Курп впадает в Терекс правой стороны, в 390км от её устья, у села Сухотского РСО-Алании.

Курп протекает по территории Кировского района(в верховьях), далее по Терскому району в своём среднем течении, и между Терским и Моздокским районами в низовье, образую административную границу между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. В долине реки расположены 7 сёл.
Река имеет смешанное питание, с преобладанием подземного (грунтового), а также с меньшей долей снегового и дождевого. Реки такого типа имеют гораздо меньшую водность чем реки с преобладанием ледникового питания. В режиме Курпа отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период он как правило, мелеет. Но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму воды—паводку. Для зимы характерна устойчивая межень. Максимальный сток приходится на июнь, минимум на февраль. В засушливые годы Курп сильно мелеет, а может и пересохнуть.

Река Журуко протекает по территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Курп. Длина реки— 21км.
Водоснабжение сельского поселения Инаркой построено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов. Воды этих районов невысокого качества, их минерализация нередко превышает установленные нормы ГОСТа.

В питании грунтовых вод поймы участвуют атмосферные осадки, грунтовые воды второй надпойменной террасы, напорные воды хазарских песков, а также, в некоторой степени, паводковые воды реки Терек и инфильтрационные воды на оросительной сети.

Основным источником питания, очевидно, являются подземные воды, чем и объясняется сравнительно небольшая амплитуда колебания уровня грунтовых вод и устойчивые высокие положения, несмотря на значительный дренажный сток.

В Терском районе потребности промышленного и сельско-хозяйственного производства в воде удовлетворяются как за счет поверхностных, так и подземных источников. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее по тексту ХПВ) населения используется вода только из подземных источников водоснабжения. Подземные воды делятся на грунтовые и артезианские.

2.4. Рельефообразующие процессы
В связи с продолжающимися вздыманиями Кавказского мегаантиклинория, в центральной части которого расположен рассматриваемый район, высокую активность приобрели здесь такие рельефообразующие процессы, как просадочные явления, паводки, подтопление и эрозия.

Активизации отдельных отмеченных процессов, достигающих в некоторых случаях уровня катастрофических, способствуют особенности климатических условий, растительного и почвенного покрова, временами не продуманная хозяйственная деятельность человека и др.

Просадочные явления

Просадочные явления, просадки, уплотнение грунта, находящегося под действием внешней нагрузки или только собственного веса. В Терском районе просадки выражены в средней и сильной степени и подвержены все населенные пункты. Величина проседания поверхности, вызванная просадкой грунтов, колеблется от долей см до 2 м.

Просадки могут вызывать образование трещин на поверхности и в массиве грунта. Причины просадочных явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) – недоуплотнённое состояние грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц.
При данной влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. Междучастичные связи в грунте могут задержать его уплотнение, несмотря на увеличение (под влиянием веса новых отложений или построенных сооружений) давления, благодаря чему создаётся несоответствие пористости давлению – недоуплотнённое состояние.

Просадочные явления возможны при возрастании влажности грунта до некоторой величины (начальная влажность просадки) и при давлении, превышающем некоторую величину (начальное давление просадки). Условия строительства на лёссе и лёссовидных грунтах подразделяются на два типа: просадки поверхности земли под действием собственного веса замоченного грунта менее 5 см, просадки поверхности более 5 см.

Разные типы условий требуют различных строительных мероприятий. Для борьбы с просадочными явлениями в строительстве производится замачивание грунтов, силикатизация, уплотнение, обжиг, осуществляются конструктивные мероприятия и устраняются возможности замачивания оснований сооружений.
Ветровая эрозия

Ветровая эрозия – разрушающее действие ветра: развевание песков, лёссов, вспаханных почв, возбуждение пыльных бурь, шлифовка скал, камней, строений, механизмов несомыми твердыми частицами, поднятыми силой ветра. Приносит огромный вред земледелию.

Территория Терского района повсеместно подвержена ветровой эрозии в слабой степени. Необходимо проведение лесомелиоративных мероприятий.
2.5. Почвы
В Кабардино-Балкарии сформировались 9 основных типов почв: темно-каштановые, лугово-чернозёмные и луговые почвы степей, предкавказские чернозёмы, горно-лесные, горно-луговые, аллювиальные, чернозёмы горные, горно-тундровые почвы.

В северо-восточной части (Прохладненский и Терский районы) распространены темно-каштановые почвы с содержанием 3-4% гумуса. Они содержат достаточное количество питательных веществ, имеющих хорошую структурность. При орошении и правильной агротехнике на темно-каштановых почвах получают высокие урожаи зерновых, технических, бахчевых культур и винограда.

Большая часть территории сельского поселения Инаркой представлена чернозёмами. Чернозём – это богатые плодородные почвы, которые можно назвать гордостью и национальным достоянием. О великолепных свойствах чернозёма упоминается и в древних летописях V-VI века: «чернозёмная земля – наилучшая кормилица народа, потому что она не боится ни холодов, ни ветров и ливней, ни засухи». 

Природное совершенство чернозёма не способны заменить никакие минеральные и органические удобрения. Ведь чернозём формируется в природе в течение нескольких тысяч лет, в условиях тёплого и влажного климата. Создать чернозём искусственно невозможно, так как на его образование влияют сотни природных факторов (геологических, климатических, биологических и т.д.)
Чернозёмные почвы характеризуются богатым содержанием гумуса (особенно – в верхних слоях), питательных веществ, зернистой либо комковой структурой, высоким (до 70%) содержанием кальция, огромным количеством полезных для растений микроорганизмов и прекрасными водно-воздушными качествами. В чернозёме имеются полезные гуминовые кислоты (смесь органических соединений), которые являются самой ценной фракцией гумуса, легко усваивающейся корнями растений. 

На чернозёмных почвах выращивают высокие урожаи пшеницы, кукурузы и других культур. 
2.6. Растительный и животный мир
На равнине получили широкое развитие культурные растения: зерновые, зернобобовые, овощебахчевые, кормовые, плодово-фруктовые, виноградные и технические, т.к. плодородные почвы Кабардино-Балкарии дают богатые урожаи этих культур.
Леса довольно сильно вырублены. Они уступили место пырейно-разнотравным луговым степям. Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник, свинорой и др. Склоны Терского хребта покрыты разнотравно-злаковой растительностью.
Животный мир Терского района в связи с отсутствием больших лесных массивов и сельскохозяйственным использованием земель снизила численность представителей фауны.

Орнитофауна представлена большим пестрым дятлом, зеленой пеночкой, крапивником, сойкой, кукушкой, черным дроздом, иволгой, вяхирем, удодом, стрижем, воробьем, вороном, сорокой и др. Из хищных встречаются черный коршун, канюк, ястреб, ястреб тетеревятник, ушастая сова и др.

Здесь обитают лисица, корсак, заяц степной хорек, полевая мышь, тушканчик, также здесь характерен еж обыкновенный, малый суслик, обыкновенный хомяк, и др. Вследствие обводнения и орошения по каналам проникли водяные крысы. В результате распашки почти перестали гнездиться дрофы, стрепеты, журавли-красавки, степные орлы.

2.7. Климат
Климат умеренно жаркий с умеренным увлажнением (жарким летом и мягкой зимой). Продолжительность безморозного периода составляет 180-214 дней. В отдельные жаркие летние дни температура может повышаться до +40°С, а зимой абсолютный минимум может опускаться до  - 30°С.

Период активной вегетации сельскохозяйственных культур со среднесуточными температурами выше +10°С равен 177-185 дням при общем вегетационном периоде 200-220 дней.

Зима наступает в начале декабря. Средняя продолжительность периода с наличием мерзлоты в почве 50-60 дней. Снежный покров неустойчив. Оттаивание почвы наблюдается в конце февраля, первых числах марта.

Среднегодовое количество осадков составляет 325-450 мм, большая их часть выпадает в теплый период.
2.8. Строительно-климатическое районирование
Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды впределах-5°С +35°С.

Таблица 2.1
Определение строительно-климатического района
 сельского поселения Инаркой
	Клима-тические районы
	Клима-тические под-районы
	Средне-месячная температура воздуха в январе, оС
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, оС
	Средне-месячная относитель-ная влажность воздуха в июле, (

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	IА
	от -32 и ниже
	-
	от+4до +19
	-

	
	IБ
	от -28 и ниже
	5 и более
	от 0до +13
	более75

	
	IB
	от -14 до -28
	-
	от+12до+21
	-

	
	IГ
	от -14 до -28
	5 и более
	от 0 до +14
	более 75

	
	IД
	от -14 до -32
	-
	от +10 до +20
	-

	II
	IIА
	от -4 до -14
	5 и более
	от +8 до +12
	более 75

	
	IIБ
	от -3 до -5
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	
	IIВ
	от -4 до -14
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IIГ
	от -5 до -14
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	III
	IIIА
	от -14 до -20
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	от -5 до +2
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	от -5 до -14
	-
	от +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	от -10 до +2
	-
	от +28 и выше
	-

	
	IVБ
	от +2 до +6
	-
	от +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	от 0 до +2
	-
	от +25 до +28
	-

	
	IVГ
	от -15 до 0
	-
	от +25 до +28
	-


Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района сельского поселения Инаркой приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон В.
3. Демография и трудовые ресурсы
3.1. Динамика численности
Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.

На территории сельского поселения Инаркой на 01.01.2016 г. проживали 1540 человека (Таблица 3.1). 
Таблица 3.1

Динамика численности постоянного населения

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Численность постоянного населения
	Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков)

	
	
	Перепись 1991 г.
	Перепись 2002 г.
	Перепись 2010 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Инаркой
	1584
	1567
	1542
	326


На дату работ в Терском муниципальном районе проживали 50,790 тыс. человека. Доля жителей сельского поселения Инаркой составляет 2,89% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.
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Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, %
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения Инаркой, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству муниципальных образований Терского района, и характеризуется формированием среднего уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также понижением уровнем естественной убыли населения.
3.2. Воспроизводство населения
Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономического уровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.
Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.
В 2015 г. в сельском поселении Инаркой родилось 24 младенцев, на 11 младенцев больше, чем в 2010 г.Умерло в 2015 г. 17 человек, столько же сколько и в 2010 г. Прибыло на территорию поселения в 2015 г. 10 человек, на 7 человек меньше, чем в 2010 г.Убыло в 2015 г. 15 человек, что на 37 меньше, чем в 2010 г. Воспроизводство населения за 2010-2015 годы приведено в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Воспроизводство населения за 2010-2015 годы
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	Численность населения
	тыс. чел.
	1,542
	1,540

	Родилось
	чел.
	13
	24

	
	чел./1000 жителей
	8,43
	15,58

	Умерло
	чел.
	17
	17

	
	чел./1000 жителей
	11,02
	11,04

	Естественный прирост
	чел.
	-4
	7

	
	чел./1000 жителей
	-2,59
	4,55


Необходимо отметить, что ситуация с рождаемостью в сельском поселении Инаркой улучшилась. Показатели рождаемости поселения выше в сравнении с республиканскими (Таблица 3.3). При этом стоит отметить, что мероприятия, проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не дают желаемого эффекта в той мере, в которой хотелось бы.
Таблица 3.3
Показатели рождаемости в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Родилось в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Инаркой
	1,542
	13
	8,43

	Го Нальчик
	264924
	3258
	12,3

	Го Баксан
	58169
	975
	17,1

	Го Прохладный
	58083
	659
	11,0

	Баксанский район
	62634
	1242
	20,4

	Зольский район
	49460
	748
	15,3

	Лескенский район
	28981
	462
	16,6

	Майский район
	38713
	478
	12,4

	Прохладненский район
	45195
	703
	15,4

	Терский район
	50715
	840
	16,4

	Урванский район
	72862
	1188
	16,6

	Чегемский район
	68971
	1108
	16,4

	Черекский район
	27637
	376
	16,5

	Эльбрусский район
	35910
	453
	12,3


При оценке численности населения сельского поселения Инаркой (по материалам «Схемы территориального планирования Терского района») следует иметь в виду, что при волнообразном спаде численности населения на 0,13 % до 2015 г., а с 2015 г. будет отслеживаться постоянный рост населения, примерно на 0,3 % в год.
С начала 1990 годов для сельского поселения Инаркой, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.

Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).
Таблица 3.4
Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Умерло в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Инаркой
	1,542
	17
	11,0

	Го Нальчик
	264924
	2228
	8,4

	Го Баксан
	58169
	424
	7,4

	Го Прохладный
	58083
	777
	13,0

	Баксанский район
	62634
	582
	9,6

	Зольский район
	49460
	469
	9,6

	Лескенский район
	28981
	256
	9,2

	Майский район
	38713
	544
	14,1

	Прохладненский район
	45195
	521
	11,4

	Терский район
	50715
	489
	9,6

	Урванский район
	72862
	631
	8,8

	Чегемский район
	68971
	568
	8,2

	Черекский район
	27637
	256
	9,5

	Эльбрусский район
	35910
	335
	9,2


Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Инаркой (11,0) превышают показатели смертности всех муниципальных образований, за исключением г.о. Прохладный (13,0), Майского (14,1) и Прохладненского (11,4) районов, в том числе превышают и республиканские показатели (9,40).

Основными причинами смертности населения КБР в 2015 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:

· болезни системы кровообращения – 61,6%;

· болезни новообразования – 15,8%;

· от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;

· болезни органов дыхания – 2,7%.

В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.

Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» в 2013 году по КБР, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в сельском поселении Инаркой.
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Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения 

При этом ситуация в сельском поселении Инаркой по данному показателю благоприятней, в сравнении с Терским районом КБР (таблица 3.5).

Таблица 3.5
Динамика естественного прироста населения

	Показатели
	2015

	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3

	КБР
	5928
	3,60

	Терский район
	51200
	6,8

	Сельское поселение Инаркой
	1542
	7


Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР в 2015 году на 1000 человек населения приходилось 8,2брака и 2,7 разводов (в 2000 г. – 5,4 и 2,3соответственно). За десять лет показатель брачности увеличился в 1,52 раза (пик в 2007 и в 2009годах – 7,71), когда показатель разводимости увеличился в 1,17 раза (пик в 2009году – 3,02).
Отдельно, необходимо отметить стабильную ситуацию по бракам и разводам в Терском районе. По брачности Терский район на 3-мместе по Республике, а по разводимости – на пятом. На 1000 человек населения в районе приходится 8,85 браков, а разводов – 2,66. Каждый второй брак в районе расторгается. (Таблица 3.67).
С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.
Таблица 3.6
Браки и разводы
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Браки
	Разводы

	
	
	Кол-во
	на 1000 жителей
	Кол-во
	на 1000 жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Го Нальчик
	264924
	2178
	8,2
	715
	2,7

	Го Баксан
	58169
	310
	5,4
	92
	1,6

	Го Прохладный
	58083
	507
	8,5
	265
	4,4

	Баксанский район
	62634
	981
	16,1
	221
	3,6

	Зольский район
	49460
	408
	8,3
	117
	2,4

	Лескенский район
	28981
	193
	6,9
	43
	1,5

	Майский район
	38713
	220
	5,7
	119
	3,1

	Прохладненский район
	45195
	249
	5,5
	158
	3,5

	Терский район
	50715
	453
	8,9
	136
	2,7

	Урванский район
	72862
	724
	10,1
	192
	2,7

	Чегемский район
	68971
	401
	5,8
	156
	2,3

	Черекский район
	27637
	204
	7,6
	46
	1,7

	Эльбрусский район
	35910
	232
	6,9
	93
	2,6


3.3. Половозрастная структура населения
В сельском поселении Инаркой сложилась нетипичная для Терского района, КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения практически равна численности женского населения. Так, по данным администрации к 2016году доля мужского населения в сельском поселении Инаркой составляет50,4% от всего населения поселения. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности сельского поселения Инаркой по полу и возрасту. 
Таблица 3.7
Половозрастная структура сельского поселения Инаркой
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность постоянного населения, всего:
	1542
	1540

	
	в том числе:
	
	

	
	женщин
	778
	764

	
	мужчин
	764
	776

	2
	По возрастным группам
	
	

	
	до 1 года
	13
	24

	
	1-6 лет
	102
	109

	
	7-16 лет
	247
	186

	
	17-18 лет
	39
	46

	
	19-29
	217
	221

	
	30-39
	243
	233

	
	40-49
	248
	256

	
	50-59 - мужчины
	113
	121

	
	50-54 - женщины
	60
	82

	
	мужчины - 60 лет и старше 
	112
	92

	
	женщины - 55 лет и старше
	148
	170

	
	мужчины 80 лет и старше
	22
	19

	
	женщины 80 лет и старше
	29
	27

	3
	Численность временного населения
	-
	-

	4
	Рождаемость/смертность
	
	

	
	родилось
	13
	24

	
	умерло
	17
	17

	5
	Миграционный прирост
	
	

	
	прибыло
	17
	10

	
	убыло
	52
	15

	6
	Численность трудовых ресурсов (оценка)
	
	

	
	Занято в экономике района, всего:
	491
	757

	
	в том числе в административном центре
	262
	458

	
	Занято вне района
	229
	299

	
	Требуется обеспечить рабочими местами
	130
	65

	
	в том числе зарегистрированные безработные
	42
	18

	7
	Численность пенсионеров, всего
	360
	349

	
	в том числе по возрасту
	260
	262

	8
	Численность браков
	12
	8

	9
	Численность разводов
	5
	1


3.4. Миграция населения

В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения, в сельском поселении Инаркой идет отток населения. Ежегодное число выбывших в поселение внешних мигрантов чаще всего доминирует над числом прибывших.
Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 300 жителей сельского поселения Инаркой занято в секторах экономики Нальчика, Терека, Майского, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Северного Кавказа.
Таблица 3.9
Миграция населения

	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	2
	3
	4
	5

	Прибыло
	чел.
	17
	10

	Убыло
	чел.
	10
	15

	Миграционный прирост
	чел.
	7
	-5

	
	чел./1000 жителей
	4,54
	-3,25


Для миграционных процессов сельского поселения Инаркой в последние годы характерны следующие основные особенности:

· небольшие масштабы и интенсивность миграций;

· хаотичная тенденция миграций;
· доминирующее местоположение миграции в пределах России;

· незначительный удельный вес международных миграций.

3.5. Трудовые ресурсы

Распределение населения сельского поселения Инаркой по основным возрастным группам приведено в таблице 3.10, а графически – отображено на рисунке 3.3.Одним из положительных моментов демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в сельском поселении Инаркой (56,2%) Однако это временно и уже в ближайшие годы она начнет стремительно уменьшаться с параллельным увеличением доли пожилых людей.203 жителя сельского поселения находятся в предпенсионном возрасте, что составляет 13,2% трудоспособного возраста.
Таблица 3.10
Распределение населения по основным возрастным группам

	Основные возрастные группы
	Оба пола

	
	человек
	%

	1
	2
	3

	Моложе трудоспособного возраста
	319
	20,7

	Трудоспособного возраста
	913
	59,3

	Старше трудоспособного возраста
	308
	20

	Всего
	1540
	100,0



Уже в настоящее время на долю данной возрастной категории (Старше трудоспособного возраста) приходится 17,0%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%. При этом в отличие от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.

Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В сельском поселении Инаркой показатель демографической нагрузки равен 578, что ниже показателя республиканского значения (828).

Рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.

К = n1/n2,

где:

n1– количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.

n2– количество граждан на исследуемой территории, относящихся к трудоспособному населению.
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Рис. 3.4. Возрастная структура сельского поселения Инаркой
В возрастной структуре населения сельского поселения Инаркой удельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет 63,4%. Наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (19,6%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу. Проводимые Правительством Российской Федерации мероприятия по улучшению демографической ситуации в стране еще не отразились на увеличении рождаемости в сельском поселении Инаркой.

Сельское поселение Инаркой избыточно количественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.11. приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.

Таблица 3.11
Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2015 г.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей, чел.

	1
	2
	3

	1.
	Численностьсельского поселения, всего
	1540

	
	в том числе:
	

	1.1
	в трудоспособном возрасте, всего
	976

	
	из них:
	

	
	- занятые в экономике сельского поселения
	321

	
	- неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры
	87

	
	- лица, занятые в домашнем хозяйстве
	30

	
	- обучающиеся с отрывом от производства
	95

	1.2
	население, нуждающееся в трудоустройстве, всего
	65

	
	из них:
	

	
	- имеющие статус «Безработные»
	18

	
	- прочие
	47

	1.3
	работающие пенсионеры
	13

	1.4
	выезжают на работу из сельского поселения, всего
	304

	
	из них:
	

	
	- в другие населенные пункты
	86

	
	- за пределы района
	218

	2.
	Общая численность, занятых в экономике
	757


Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2016 года составлял 63,4% от всего населения поселения, что превосходит средний показатель по КБР(62,8%). Сельское поселение Инаркой, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.

По данным администрации в 2015 году численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении Инаркой составляла 976человек. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности. Распределение занятых по отраслям приведено в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Распределение занятых по отраслям хозяйства
	Распределение занятых по отраслям
	Всего
	%

	1
	2
	3

	Производство
	321
	70,1

	в т.ч. промышленность
	
	

	с/х организации
	321
	70,1

	Инфраструктура
	3
	0,7

	в т.ч. строительство
	-
	

	транспорт
	-
	

	связь и информатика
	3
	0,7

	инженерная инфраструктура, производство тепла и электроэнергии
	-
	

	Бюджетная сфера
	110
	24

	в т.ч. муниципальное административное управление
	9
	1,9

	образование, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение
	80
	17,5

	прочие муниципальные бюджетные структуры
	21
	4,6

	Коммерческая сфера(торговля)
	19
	4,1

	Прочие
	5
	1,1

	Всего занято
	458
	100,0


В сельском поселении Инаркой отмечается увеличение численности трудовых ресурсов. Так, за период с 2010 по 2015 г. они увеличились в 1,1 раза (920 и 976 человек соответственно).

В сельском поселении Инаркой в 2015 учебном году на 1000 человек населения насчитывалось 55,2 студента (85 человек). Трудоустройство квалифицированных специалистов вызовет определенную социальную напряженность.

В сельском поселении Инаркой использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР(таблица 3.13).

Таблица 3.13
Основные показатели использования трудовых ресурсов
	Показатели
	Годы

	
	2015

	1
	3

	Экономически активное население, чел.
	865

	Среднегодовая численность, занятых в экономике
	491

	Численность безработных, всего
	65

	в том числе зарегистрированных
	18

	Уровень безработицы по методологии МОТ, %
	52,9

	Уровень зарегистрированной безработицы, %
	2,1


Анализируя таблицу 3.11, можно сделать следующие выводы:

· по уровню экономической активности населения (56,2% в 2015 г.) сельское поселение не достигает среднереспубликанского значения (62,8%); при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 61,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;

· уровень зарегистрированной безработицы в поселении составила в 2,1%, в Республике – 8.86%,по стране - 5.46%.

4. Социально-экономическое положение

4.1. Уровень и качество жизни

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».
Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей. 

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой – возможностью их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой сельское поселение Инаркой(19000,0 руб. в 2015 году) в 1,1 раза превышает показатель в среднем по Республике (16873,0руб.).В таблице 4.1 приведена динамика средней заработной платы за последние 5 лет.
Таблица 4.1

Динамика средней заработной платы
	Показатели
	Годы

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	сп Инаркой
	13000,0
	15000,0
	16000,0
	18000,0
	19000,0

	КБР
	10898,9
	11750,0
	11725,3
	14701,9
	16873,0

	Прожиточный минимум
	3873,0
	4436,5
	4893,1
	5138,0
	8783,8


Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы сельского поселения Инаркой превосходят прожиточный минимум, и не уступают соответствующим показателям КБР в целом (Рисунок4.1).
Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2,0 раза.

В Российской Федерации в целом средняя заработная плата на 2015 год составляет 27339,0 рублей, по Северо-Кавказскому федеральному округу 17375,0 рублей.

Темпы роста денежных доходов в 2000- 2015 годы в КБР ниже, чем по стране в целом. Более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате. 

В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2015 году 32,4%, социальные выплаты – 21,5%, и доходы от предпринимательской деятельности – 19,0%.
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Рис. 4.1. Динамика средней заработной платы
Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Инаркой, в частности, характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания (75,1% в 2015 г.). Повышенное место в сравнении с большинством регионов страны занимают в расходах населения Республики доля покупки непродовольственных товаров – 36,9%. В то же время, в Республике крайне низка доля образования (0,6%), здравоохранения (2,0%), культурных и рекреационных мероприятий (4,7%).

Из важных показателей уровня и качества жизни населения сельского поселения Инаркой является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации на конец 2015 года в селе Инаркой числилось 1540 домохозяйств. Общая площадь жилых помещений составила 15,8 тыс. м2, в том числе в индивидуальных домах – 15,8 тыс. м2. В среднем на одного жителя приходится 10,3м2, что почти в 1,8 раза меньше, чем в среднем по Республике (18,8 м2).

Строительство нового жилья в сельском поселении Инаркой в последние годы не ведется. Рост жилья соответственно отсутствует. Ветхого и аварийного жилья в сельском поселении Инаркой нет.

В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в сельском поселении Инаркой заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др. 

По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения сельское поселение Инаркой уступает принятым в Российской Федерации пороговым значениям. (Таблица 4.2).
Из приведенных в таблице показателей сельское поселение только по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума и уровню безработицы превосходит пороговые значения, а по остальным показателям уступает республиканским пороговым значениям.

Таблица 4.2
Показатели уровня и качества жизни населения

	Показатели
	Единица измерения
	Пороговые значения по КБР
	Фактический уровень

	1
	2
	3
	4

	Средняя зарплата
	руб.
	16873,0
	19000,0

	Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму
	коэффициент
	1,9
	2,6

	Естественный прирост на 1000 человек населения
	%
	6,8
	-4

	Обеспеченность жильём
	м2/чел
	18,8
	10,3

	Уровень безработицы
	%
	8,4
	2,1

	Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
	коэффициент
	0,6
	0,7


4.2. Социальная сфера
В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.
В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.
Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.3 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.
Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.
Обесценивание жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.
Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающие более высокую производительность труда.
Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценение жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.
Таблица 4.3
Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы
	Группа зданий
	Тип зданий
	Фундаменты
	Стены
	Перекрытия
	Срок службы, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Особо капитальные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные
	Железобетонные
	150

	II
	Обыкновенные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные и крупноблочные
	Железобетонные или смешанные
	120

	III
	Каменные, облегченные
	Каменные и бетонные
	Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника
	Деревянные или железобетонные
	120

	IV
	Деревянные, смешанные, сырцовые
	Ленточные бутовые
	Деревянные, смешанные
	Деревянные
	50

	V
	Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	30

	VI
	Каркасно-камышитовые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	15


4.2.1. Учреждения образования
Учреждения образования сельского поселения Инаркой представлены основными его структурными элементами: детским дошкольным учреждением, общеобразовательной школой и учреждениями дополнительного образования:
1) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Инаркой" Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.–МКОУ «СОШ с.п. Инаркой»;
2) ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой".
В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666, Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы СП Инаркой» (далее – Учреждение) и регламентирует порядок реализации Учреждением общеобразовательных программ дошкольного образования, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ дошкольного образования.

Дошкольное отделение является  структурным  подразделением учреждения.
В таблице 4.4 приведены сведения об учреждениях образования.

Таблица 4.4
Сведения об учреждениях образования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во мест проект/факт
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год
постройки

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МКОУ «СОШ с.п. Инаркой»
	240/127
	32
	Одноэтажное, кирпичное, пеплоблочное
	1961г.-1 корпус
2007г.-2 корпус

	2
	ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой"
	80/70
	23
	Двухэтажное, кирпичное
	1972


Проанализировав данные таблицы 4.4 можно сделать следующие выводы:

1) Загруженность учреждений образования в сельском поселении Инаркой, ниже проектных: 2) Износ фондов:

· ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой" – 36,7%;
· МКОУ «СОШ с.п. Инаркой» 1 корпус– 45,8%;
· МКОУ «СОШ с.п. Инаркой» 2 корпус– 7,5%.
В сельском поселении Инаркой функционирует филиал Терской ДЮСШ. Для занятий борьбой выделено помещение спортзала (отдельное) на территории средней школы общей площадью 130 м2.
При существующей загруженности учреждений образования и степени их износа в сельском поселении Инаркой планировать и строить новые учреждения образования нет необходимости.
4.2.2. Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения сельского поселения Инаркой представлены:

1) Муниципальное учреждения здравоохранения "Амбулатория" с. п. Инаркой Терского района КБР– МУЗ "Амбулатория" с. п. Инаркой Терского района КБР.
Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5
Сведения об учреждениях здравоохранения

	№ п/п
	Наименование
	Показатели
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Врачебная амбулатория
	50 посещений в день, 
6 койко-мест
	7
	Одноэтажное, пеплоблочное
	2015


Врачебная амбулатория в состоянии обеспечить население качественными медицинскими услугами. 
Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, а так же по пропаганде здорового образа жизни.

Износ зданий здравоохранения:

· Врачебная амбулатория – 0,84%.
При существующей загруженности и степени износа учреждений здравоохранения в сельском поселении Инаркой планировать и строить новые учреждения здравоохранения нет необходимости.
4.2.3. Учреждения культуры и искусства
При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии. 

Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Сведения об учреждениях культуры
	№ п/п
	Наименование
	Показатели
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МУК «Сельский дом культуры» в с.п. Инаркой
	170 мест
	5
	Двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее
	2008

	2
	Библиотека в с.п. Инаркой (Инаркоевский сельский филиал)
	20000 книг
	1
	Двухэтажное, кирпичное, встроенное
	2008


Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в Республике и сельском поселении Инаркой в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни, в которой глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности. В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.
4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры
На территории сельского поселения Инаркой имеются:

· стадион с искусственным покрытием – 1;
· мини-поле для футбола;
· спортивный зал – 1;

· спортивный зал (борцовский) – 1;

· открытый стадион с футбольным полем – 2.
Численность населения от 7 до 30 лет – возраста, оптимального для занятий спортом – 503 человека. Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется относительно достаточное внимание.
В таблице 4.7 показаны спортивные сооружения сельского поселения.

Таблица 4.6

Спортивные сооружения сельского поселения Инаркой
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Этажность, материал стен
	Встроенное  или отдельно стоящее
	Площадь земельного участка, м2
	Кол-во работаю-щих
	Год

строи-

тельства

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	стадион с искусственным покрытием
	территория средней школы
	металл. сетка
	отдельно стоящее
	924,0
	1
	2014

	2
	спортзал
	территория средней школы
	пеплоблоки
	встроенное
	290,0
	1
	2008

	3
	спортзал (борцовский)
	территория средней школы
	пеплоблоки
	встроенное
	130,
	1
	2008

	4
	открытый стадион с футбольным полем
	западная окраина 
с. Инаркой
	-
	отдельно стоящее
	6000,0
	-
	1975

	5
	мини-поле для футбола
	южная окраина 

с. Инаркой
	-
	отдельно стоящее
	1100,0
	-
	2015


5. Экономический потенциал
Экономико-географическое положение сельского поселения Инаркой имело на разных этапах его истории неодинаковое значение, оно менялось в положительную или отрицательную сторону в ходе заселения территории и освоения природных богатств.

5.1. Сельское хозяйство
В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения. Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет сельского поселения.
В настоящее время на территории сельского поселения работает 17 крестьянско-фермерских хозяйств.
Так же земли сельскохозяйственного назначения переданы в аренду 100 сельхозпроизводителям. 

5.2. Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера сельского поселения Инаркой представлена нешироким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги и другие.

Комплекс информационных коммуникаций  сельского поселения Инаркой представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др. В настоящее время в  сельском поселении Инаркой работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи.

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля. Сведения об объектах торговли представлены в таблице 5.1.
Структура оборота розничной торговли характеризуется преобладанием продовольственных над непродовольственными товарами. По форме собственности все объекты частные. 

Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

В настоящее время в сельском поселении Инаркой не имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городах Терек и Нальчик.

Таблица 5.1
Сведения об объектах торговли

	№ п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Количество работников
	Торговая площадь, м2
	Характеристика
	Ассортимент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Магазин №68
	ул. Дышекова
	4
	239
	Отдельно стоящее здание
	Продовольственные и хозяйственные товары

	2
	Магазин
	ул. Ленина
	2
	50
	Отдельно стоящее здание
	Продовольственные товары 

	3
	Магазин
	ул. Ленина
	1
	20
	Встроенное
	Продовольственные товары

	4
	Магазин
	ул. Ленина
	1
	28
	Отдельно стоящее здание
	Продовольственные товары 

	5
	Магазин
	ул. Хибиева
	1
	15
	Встроенное
	Продовольственные товары


6. Архитектурно-планировочная организация территории

6.1. Границы муниципального образования
Границы муниципального образования сельское поселение Инаркой установлены и нанесены в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 N 13-РЗ (ред. от 15.08.2006) "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», принятом Парламентом КБР 17.02.2005 г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

I. По смежеству с сельским поселением Нижний Курп

От межевого знака 2/58, расположенного на границе пашни в 50 м западнее точки с высотной отметкой 316.5, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп, Инаркой, граница 1217 м идет на северо-запад по границе пашни до межевого знака 59, расположенного в 100 м юго-восточнее реки Курп, затем в общем направлении на северо-восток идет по реке Курп 1100 м по прямой до межевого знака 28, расположенного у края обрыва реки Курп.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
От знака 28 граница, пересекая автомобильную дорогу Нижний Курп - Верхний Курп, 2138 м идет на запад по полевой дороге до межевого знака 24, далее поворачивает на север и 1466 м идет до межевого знака 20, расположенного в 30 м южнее обочины автомобильной дороги Верхний Курп - Малгобек и в 60 м юго-восточнее точки с отметкой 294.6, затем, пересекая автомобильную дорогу Верхний Курп - Малгобек, 570 м идет сначала на северо-запад, потом на север по западной стороне дороги, идущей на полевой стан, до межевого знака 16.

От этого знака граница 5832 м идет на запад сначала по северной стороне лесополосы, затем по южной до межевого знака 1, расположенного на пересечении лесополос в юго-западном углу сада.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Инаркой, Верхний Акбаш(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
II. По смежеству с сельским поселением Верхний Акбаш

От межевого знака 1, расположенного на пересечении лесополос в юго-западном углу сада, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Инаркой, Верхний Акбаш, граница идет на юг по восточной стороне лесополосы протяженностью 4836 м до межевого знака 56, расположенного у северной обочины автомобильной дороги Нижний Курп - Дейское, пересекая эту дорогу, в том же направлении по полевой дороге 506 м идет до межевого знака 60, расположенного у южной обочины подъездной дороги к селу Верхний Курп, затем поворачивает на восток, по южной стороне этой дороги 200 м идет до знака 11, здесь поворачивает строго на юг протяженностью 675 м идет по пашне до знака 9, который находится у края лесополосы(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
От межевого знака 9 граница поворачивает на восток и 176 м идет по северной стороне лесополосы до знака 8, расположенного в северо-западном углу птицефермы, огибая птицеферму с западной, южной и восточной стороны, протяженностью 1084 м идет до знака 0.

От межевого знака 0 граница 1060 м идет на восток по северной стороне лесополосы до знака 68, расположенного на стыке лесополос, здесь поворачивает на юг и 999 м идет по восточной стороне лесополосы до межевого знака 72/40, расположенного у края лесополосы на пересечении полевых дорог.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Инаркой, Верхний Акбаш, Верхний Курп(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
III. По смежеству с сельским поселением Верхний Курп

От межевого знака 72/40, расположенного у края лесополосы на пересечении полевых дорог, являющегося стыком границ сельских поселений Инаркой, Верхний Акбаш, Верхний Курп, граница 3528 м идет на восток по полевой дороге до границы между селами Инаркой и Верхний Курп, далее по улице, разделяющей эти села, 620 м идет до ручья Сухой Курп, здесь поворачивает на север и идет по ручью 430 м по прямой, затем поворачивает на северо-восток и 1514 м по суходолу идет до знака 5, расположенного в 20 м южнее дороги, идущей к НГДУ-Малгобекнефть(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

От межевого знака 5 граница в северо-восточном направлении 1025 м идет до межевого знака 4, расположенного на точке с высотной отметкой 412.2, затем опять же в северо-восточном направлении мимо точек с отметками 343.7, 405.2 1671 м идет до межевого знака 2/58 - исходной точки описания границ сельского поселения Инаркой(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план. В графической части проекта границы нанесены по описанию границ приведенного в вышеуказанном законе. Сельское поселение Инаркой в настоящее время не имеет территориальных споров с соседними муниципальными образованиями. На рис. 6.1 показана схема границ сельского поселения.

6.2. Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов поселения с учетом природных условий и существующего использования территории. 

Территория  сельского поселения Инаркой расположена в южной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:
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Рис. 6.1 Схема границ сельского поселения Инаркой.
· Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Инаркой и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.
· Зона сельхозугодий.
На рисунке 6.2. приведена территория сельского поселения Инаркой со спутника.
Планировочная структура наиболее освоенной территории населенного пункта поселения состоит из основных застроенных территорий, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок.
6.3. Планировочное районирование 

В основу планировочного районирования  сельского поселения Инаркой положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенных пунктов на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ. 

РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.
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Рис. 6.2. Космоснимок территории сельского поселения Инаркой
На рисунках 6.3– 6.4 отображены планировочное районирование села Инаркой и сельского поселения. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.
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Рис. 6.3. Планировочное районирование территории села Инаркой
[image: image9.jpg]



Рис. 6.4. Планировочное районирование территории сельского поселения Инаркой

Таблица 6.1.
Сведения по расчетным градостроительным районам
	Номер или обозначение РГР
	Наименование РГР
	Описание местоположения РГР
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	КГР-1
	Коммунальный градостроительный район
	северо-западная окраина (резервуары для сбора воды)
	0,5

	КГР-2
	Коммунальный градостроительный район
	западная окраина (кладбище)
	2,5

	КГР-3
	Коммунальный градостроительный район
	восточная окраина (кладбище)
	3,0

	КГР-4
	Коммунальный градостроительный район
	восточная окраина (кладбище)
	1,5

	КГР-5
	Коммунальный градостроительный район
	западная окраина (подстанция)
	0,7

	
	
	Итого:
	8,2

	ПГР-1
	Производственный градостроительный район
	западная частьСП
	3,2

	ПГР-2
	Производственный градостроительный район
	западная часть СП
	3,3

	ПГР-3
	Производственный градостроительный район
	северная часть СП
	0,6

	ПГР-4
	Производственный градостроительный район
	центральная часть СП
	1,7

	ПГР-5
	Производственный градостроительный район
	центральная часть СП
	2,0

	ПГР-6
	Производственный градостроительный район
	центральная часть СП
	0,6

	ПГР-7
	Производственный градостроительный район
	западная окраина
	1,1

	ПГР-8
	Производственный градостроительный район
	центральная часть села
	0,9

	ПГР-9
	Производственный градостроительный район
	центральная часть села
	2,8

	ПГР-10
	Производственный градостроительный район
	восточная окраина
	0,2

	
	
	Итого:
	16,4

	РГР-1
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	1,1

	РГР-2
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	11,0

	РГР-3
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	5,5

	РГР-4
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	0,4

	РГР-5
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	2,0

	РГР-6
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	5,9

	РГР-7
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	1,3

	РГР-8
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	0,7

	РГР-9
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	5,0

	РГР-10
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	7,1

	РГР-11
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	6,0

	РГР-12
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	10,8

	РГР-13
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	19,1

	РГР-14
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	14,0

	РГР-15
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	13,1

	РГР-16
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	2,5

	
	
	Итого:
	105,5

	ГР-1
	Градостроительный район
	центральная часть села (школа)
	1,2

	ГР-2
	Градостроительный район
	центральная часть села (Дом Культуры)
	0,2

	ГР-3
	Градостроительный район
	центральная часть села (мечеть)
	0,05

	ГР-4
	Градостроительный район
	центральная часть села (магазин)
	0,04

	ГР-5
	Градостроительный район
	центральная часть села (амбулатория)
	0,1

	ГР-6
	Градостроительный район
	центральная часть села (детский сад)
	0,2

	ГР-7
	Градостроительный район
	центральная часть села (магазин)
	0,05

	ГР-8
	Градостроительный район
	центральная часть села (магазин)
	0,02

	ГР-9
	Градостроительный район
	центральная часть села (магазин)
	0,02

	ГР-10
	Градостроительный район
	центральная часть села (магазин)
	0,02

	ГР-11
	Градостроительный район
	центральная часть села (администрация)
	0,04

	ГР-12
	Градостроительный район
	центральная часть села (бывшее здание амбулатории)
	0,02

	
	
	Итого:
	1,96

	РекГР-2
	Рекреационный градостроительный район
	западная окраина
	0,6

	РекГР-3
	Рекреационный градостроительный район
	центральная часть
	0,13

	
	
	Итого:
	0,73

	
	
	Всего:
	132,79


6.4. Функциональное зонирование

Жилая зона

Всего жилые зоны занимают 105,5 га всей территории населенного пункта сельского поселения Инаркой. Сюда не входит улично-дорожная сеть.
Зона малоэтажной застройки включает в себя застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Инаркой и составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Среди малоэтажной застройки можно выделить две типологические группы:

1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1995 г. с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.
2. Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в селе крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.

Общественно-деловая зона

Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 1,96 га.

В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны учреждений образования и культуры, зона спортивных сооружений.

Производственная зона
Производственная зона на территории  сельского поселения Инаркой, занимает 16,4 га и представлена предприятиями аграрного сектора.
Коммунальная зона

Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: водокачки, кладбище, электроподстанция, расположенные повсеместно на территории  сельского поселения Инаркой. Коммунальная зона занимает 8,2 га.
Рекреационная зона
Рекреационная зона в  сельском поселении Инаркой занимает 0,7344 га, на его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения.

Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования составляет 4566,1 га.
Современное использование территории сельского поселения (опорный план) приведено на схеме.

6.5. Земельный фонд

Общая площадь сельского поселения Инаркой в утвержденных границах, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 N 13-РЗ (ред. от 15.08.2006) "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», принятом Парламентом КБР 17.02.2005 г. по обмеру картографического материала составляет 48,729  км². Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.
Земельный фонд сельского поселения Инаркой по состоянию на 01.01.2016г. составляет 4872,9 га. Экспликация земель представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Экспликация земель

	№ п/п
	Категория земель
	Экспликация

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь
	4872,9
	100,00

	2
	Земли населенных пунктов
	258,0
	5,3

	3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	48,7
	1,0

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4566,1
	93,7

	
	в том числе:
	
	

	
	пашня
	3621,0
	

	
	залежи
	
	

	
	пастбища
	778,0
	

	
	прочие
	167,1
	

	5
	Земли лесного фонда
	-
	

	6
	Земли водного фонда
	-
	

	7
	Земли особоохраняемых территорий и объектов
	-
	

	8
	Земли запаса
	-
	

	9
	Прочие
	-
	


Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.
6.6. Жилищный фонд

По данным администрации в 2015 году в сельском поселении числилось 332 домохозяйств. Жилищный фонд сельского поселения Инаркой составляет 15,8 тыс. м2, в том числе индивидуальных домах – 15,8 тыс.м2, где в 2015 г. проживали 1540 жителя. В среднем на 1 жителя приходилось 10,3 м2. Жилищная обеспеченность по КБР составляет 18,8 кв. метра на человека, тогда как общероссийский показатель 23,0 кв. метра на человека.

Аварийное жилье имеет серьезные деформации несущих конструкций, фундаментов, стен, что свидетельствует об исчерпании их несущей способности и потенциальной опасности для людей в силу обрушения здания. Ветхое жилье – это домовладения, износ которых составляет более 65-70%. Главное отличие ветхого здания от аварийного - относительная безопасность для проживания.

Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении Инаркой нет.
При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.3 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. 
Таблица 6.3
Благоустройство жилищного фонда

	Показатели
	Благоустройство жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	15,8
	100,0

	в том числе:
	
	

	водопроводом
	9,0
	

	в том числе централизованным
	9,0
	

	водоотведением (канализацией)
	-
	

	в том числе централизованным
	-
	

	отоплением
	-
	

	в том числе централизованным
	-
	

	горячим водоснабжением
	9,0
	

	в том числе централизованным
	
	

	ваннами (душем)
	9,0
	

	сетевым газом
	15,8
	

	Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом
	-
	


Жилищный фонд сельского поселения Инаркой изношен в слабой степени. Только 0,3% изношено от 66 до 70%. (Таблица 6.4).
Таблица 6.4
Распределение жилищного фонда по проценту износа
	Показатели
	Износ жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	15,8
	100,0

	в том числе:
	
	

	от 0 до 30%
	4,3
	27,2

	от 31 до 70%
	11,2
	70,9

	свыше 70%
	0,3
	1,9


По данным администрации сельского поселения большая часть домов построена из смешанных материалов – 88,6%. (Таблица 6.5). 
Таблица 6.5

Распределение жилищного фонда по материалу стен

	Показатели
	Материалы стен

	
	тыс. м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	15,8
	100,0

	в том числе:
	
	

	Кирпичные
	1,5
	9,5

	Панельные
	0,3
	1,9

	Прочие
	14,0
	88,6


Данные таблицы 6.6 «Распределение жилищного фонда по годам возведения» красноречиво показывают, что основное возведение жилищного фонда происходило в период с 1946 по 1970 годы – 41,8% и в период с 1971 по 1995 годы – 37,3%. После 1995 года в сельском поселении Инаркой возведено 3,3 тыс. м2 или 20,9% жилья.
Таблица 6.6

Распределение жилищного фонда по годам возведения

	Показатели
	Материалы стен

	
	тыс. м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	15,8
	100,0

	в том числе:
	
	

	до 1920 года
	-
	-

	1921-1945 годы
	-
	-

	1946-1970 годы
	6,6
	41,8

	1971-1995 годы
	5,9
	37,3

	после 1995 года
	3,3
	20,9


6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения Инаркой представлены в соответствии с информацией администрации в таблице 6.7.
Таблица 6.7.
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью

	№ п/п
	Наименование 
	Местоположение
	Протяженность, км

	1
	2
	3
	4

	1
	Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Терек – В. Курп»
	сельское поселение Инаркой:
ул. Дышекова;

ул. Ленина,

ул. Нижняя
	2,0

1,5

4,0


Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.8 приведен перечень недвижимого имущества, являющиеся собственностью МУ «Местная администрация сельского поселения Инаркой».

Таблица 6.8
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью

	№ п/п
	Наименование 
	Местоположение
	Кол-во, м2/км

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание администрации
	с. Инаркой,
ул. Дышекова, 10
	362,9

	2
	Здание Дома Культуры
	с. Инаркой,

ул. Дышекова, 6А
	387,0

	3
	ул. Ленина
	с. Инаркой
	1200

	4
	ул. Дышекова
	с. Инаркой
	1000

	5
	ул. 317 Дивизии
	с. Инаркой
	2000

	6
	ул. Хибиева
	с. Инаркой
	2500

	7
	ул. Гетежаева
	с. Инаркой
	1600

	8
	ул. Учительская
	с. Инаркой
	300

	9
	ул. Терская
	с. Инаркой
	200

	10
	ул. Советская
	с. Инаркой
	550

	11
	ул. Надречная
	с. Инаркой
	600

	12
	ул. Нижняя
	с. Инаркой
	3400

	13
	пер. Солнечный
	с. Инаркой
	450

	14
	пер. Мирный
	с. Инаркой
	550

	15
	пер. Молодежный
	с. Инаркой
	500

	16
	пер. Рабочий
	с. Инаркой
	350

	17
	пер. Степной
	с. Инаркой
	200

	18
	пер. Южный
	с. Инаркой
	600

	19
	Подъезд к хоздвору
	с. Инаркой
	250

	20
	Подъезд к новому кладбищу
	с. Инаркой
	1000

	21
	Подъезд к вод. резервуарам
	с. Инаркой
	400

	22
	пер. Солнечный
	с. Инаркой
	450

	23
	пер. Мирный
	с. Инаркой
	550

	24
	пер. Молодежный
	с. Инаркой
	500

	25
	пер. Рабочий
	с. Инаркой
	350

	26
	водопроводная сеть
	с. Инаркой
	12290

	27
	водонакопительные резервуары
	с. Инаркой
	2


Земельные участки и объекты капитального строительства регионального и местного значения отображены в графической части проекта. 

7. Планировочные ограничения

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  сельского поселения Инаркой имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

· Санитарно-защитные зоны.
· Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
· Зоны охраны объектов культурного наследия.
· Водоохранные зоны.
· Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.
· Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.
7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Из числа сельскохозяйственных объектов, имеющих соответствующую санитарную зону, выделены здания и строения. Согласно санитарной классификации сельскохозяйственных производств и объектов, приведенной в правилах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, здания и строения, относятся к III-Vклассу – санитарно-защитная зона 50-300 м.В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, не работают и находятся в стадии банкротства, смены собственника и смены вида производственной деятельности.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
На территории  сельского поселения Инаркой имеются следующие магистральные инженерные и транспортные линейные объекты:

1) ВЛ-35 кВ «Акбаш – Нижний Курп» (ВЛ-493).

На территории сельского поселения Инаркой имеется также подстанция ПС «Верхний Курп», которая также определяет планировочные ограничения. Охранная зона для подстанции 35 кВ 15 метров.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). Водоохранные зоны реки Курп отображены в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. 

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений. 

7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия
Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны, ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах села Инаркой, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Места расположения объектов культурного наследия выделены в утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана. 

Объекты культурного наследия федерального значения на территории  сельского поселения Инаркой отсутствуют. В центре села Инаркой, перед зданием школы, установлен Памятник односельчанам, погибшим в ВОВ, форма собственности – муниципальная.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и охранных зон таких объектов, расположенных на территории сельского поселения, отсутствуют.

7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности. 
В таблице 7.1 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.
На территории  сельского поселения Инаркой возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.

Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Таблица 7.1
Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	2
	3
	4

	Геологические процессы

	1
	Землетрясения
	Сейсмический
	Сейсмический удар.Деформация горных пород.Взрывная волна.Гравитационное смещение горных пород.Затопление поверхностными водами.Деформация речных русел.

	
	
	Физический
	Электромагнитное поле

	
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	Гидрологические явления и процессы

	2
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла.

	Метеорологические явления

	3
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	4
	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов.

	5
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.Затопление территории

	6
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.Снежные заносы.

	7
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.Ветровая нагрузка.Снежные заносы.

	8
	Гололед
	Гравитационный.Динамический
	Гололедная нагрузка.Вибрация.

	9
	Град
	Динамический
	Удар.

	10
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	11
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	12
	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.


	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.
	


Землетрясения– подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Опасное гидрологическое явление– событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения Инаркой к опасным гидрологическим явлениям и процессам относится русловая эрозия. розия – процесс разрушения горных пород и почв водным протоком. При русловой эрозии размываются берега реки Курп, и происходит деформация речного русла.
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С
[image: image10.wmf]°

 и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С
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 при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. 

В таблице 7.2 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.
На территории муниципального образования «Сельского поселения Инаркой» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

· зона аварии на автомобильном транспорте;
· зона аварий на объектах энергетики.
Ограничения использования территорий сельского поселения приведены на схеме.
Таблица 7.2
Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС
	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС

	1
	2
	3
	4

	1
	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны.Длительность фазы сжатия.Импульс фазы сжатия.

	
	
	Волна сжатия в грунте
	Максимальное давление.Время действия.Время нарастания давления до максимального значения.

	
	
	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды.Коэффициент теплоотдачи.Время действия источника экстремальных температур.

	
	
	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения.Мощность теплового излучения.Время действия источника теплового излучения.

	2
	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
	Электрический шок
	Термическое действие – ожоги.Электролитическое действие – разложение крови, плазмы.Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов.

	3
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде.Плотность химического заражения местности и объектов.

	4
	Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака)
	
	

	5
	Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	Волна прорыва гидротехнических сооружений
	Скорость волны прорыва.Глубина волны прорыва.Время существования волны прорыва.


8. Охрана окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения Инаркой направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1. Экологическая ситуация

На территории сельского поселения Инаркой расположены 3 нефтедобывающих скважины Харбиженского месторождения нефти с большим содержанием сероводорода и других вредных веществ. При промышленной разработке скважин в случае аварийной ситуации может произойти выброс вредных веществ в атмосферу.
В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлен один вид данного сектора инфраструктуры - автомобильный.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

· селитебный комплекс;

· сельскохозяйственное производство;

· транспортные магистрали.
Ведущую роль в экономике  сельского поселения Инаркой играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды. В пределах застроенной 
части сельского поселения Инаркой выделяется селитебная территория, 

промышленная, коммунальная, транспортная территория.

На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные социально-бытовые предприятия и две котельные.
Производственные зоны, имеющиеся на территории  сельского поселения Инаркой, не имеют обустроенных и озелененных санитарно-защитных зон.

Коммунальная зона расположена в разных частях села Инаркой. 

Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1. Состояние воздушного бассейна

Одной из основных характеристик, определяющих экологическую безопасность и привлекательность любого региона, является состояние атмосферного воздуха. 

В воздушный бассейн выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества как стационарными, так и передвижными источниками, и последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют, внося до 96 % от массы выбросов всех видов источников загрязнения, в том числе по окиси углерода 64%, по окислам азота 20%. Данные по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух по КБР согласно «Докладу о состоянии и об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году», подготовленным Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики не превышают ПДВ.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Инаркой являются сельскохозяйственное производство, котельные и автомобильный транспорт.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в  сельском поселении Инаркой и на автотрассах.

В Терском районе нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна.

В целом, состояние воздушного бассейна  сельского поселения Инаркой по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.

Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт – 96 % от валового выброса.

8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление

По территории сельского поселения протекает река Курп..Река имеет смешанное питание, с преобладанием подземного (грунтового), а также с меньшей долей снегового и дождевого. Реки такого типа имеют гораздо меньшую водность чем реки с преобладанием ледникового питания. В режиме Курпа отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период он, как правило, мелеет. Но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму воды — паводку. Для зимы характерна устойчивая межень. Максимальный сток приходится на июнь, минимум на февраль. В засушливые годы Курп сильно мелеет, а может и пересохнуть. 

Качество воды подземных источников сельского поселения Инаркой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Вода по магистральному водоводу через накопительные резервуары подается в водопроводную сеть из подземных источников с. Верхний Акбаш.
Пробы для анализа питьевой воды берутся 1 раз в 3 месяца (рисунок 8.1).
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Рис. 8.1. Анализ пробы воды из водопроводной сети с. Инаркой

Согласно данным, предоставленным администрацией, общий водоотбор воды питьевого качества 250,0 м3/сут.

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1540 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 162 л/сутки на одного человека.
8.1.3. Обращение с твердыми отходами

Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения  сельского поселения Инаркой1540человек только от жизнедеятельности населения за год образуется более3,1 тыс.м3 твердых бытовых отходов и более 5,0 тыс.м3 жидких отходов.
Администрацией сельского поселения не организован вывоз мусора специализированным транспортом. Мусор вывозится жителями села на временный полигон хранения.
Сортировка, первичная обработка отходов на свалках не производится. Свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда они горят.

8.2 Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения  сельского поселения Инаркой относятся следующие территории и функциональные объекты:

· автомобильные дороги;

· газопроводы;

· воздушные линии электропередачи;

· подстанция;

· организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

· производственные и коммунальные территории;

· кладбища.
Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Для реки Курп водоохранная зона устанавливается шириной 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров.
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
· для резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения – 100 метров,

· для магистрального водопровода-100 метров;

· для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 метров.
Размеры охранных зон линий электропередачи и подстанций приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9. Система обслуживания населения

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных администрацией сельского поселения Инаркой.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты. 

9.1. Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в  сельском поселении Инаркой, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.
Образовательные учреждения.

В сельском поселении Инаркой имеется одно детское дошкольное учреждение - ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой".

Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. 
Сеть общеобразовательных учреждений сельского поселения представлена одним общеобразовательным учреждением МКОУ "СОШ сельского поселения Инаркой".
Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов).
Территориально общеобразовательные учреждения расположены в центральной части села Инаркой. На рисунке 9.1 показаны нормативные радиусы обслуживания дошкольного и школьного учреждений.
На рисунке видно, что окраинные территории села Инаркой испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.

Иные образовательные учреждения на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Лечебные учреждения сельского поселения Инаркой представленыМУЗ "Амбулатория" с. п. Инаркой Терского района КБР.
Территориально Амбулатория расположенав центре села по улице Дышекова, что облегчает доступ жителейк медицинским услугам.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в сельском поселении Инаркойпредставлены ДомомКультуры и библиотекойв селе Инаркой, расположенными в центре на ул. на улице Дышекова.

Это обеспечивает равномерную доступность для жителей из всех районов села.
Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в сельском поселении Инаркой представлено 3 стадионами, расположенными в центральной, южной и западной частях села Инаркой, и 2 спортивными залами, расположенными в центральной части, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов Бассейнов на территории сельского поселения нет.
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Рисунок 9.1. Нормативный радиус действия дошкольных и школьных учреждений на территории СП Инаркой
9.2. Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного (5 объектов торговли)обслуживания, торговая площадь составляет 359 м2. Согласно СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. человек в сельском поселении рекомендуется 100 м2торговой площади в магазинах продовольственных товаров и 200 м2торговой площади в магазинах непродовольственных товаров. В целом торговой площади не соответствует существующим нормам обеспеченности всего в 1,1 раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании. Жители сельского поселения получают недостающее обслуживание в предприятиях торговли городов Терек, Майский и Нальчик.
Необходимо отметить, что на территории села имеется 10 улиц и 6 переулков. Объекты торговли расположены на 3 улицах, из них 3 объекта – на улице Ленина.
Населенный пункт сельского поселения Инаркой не располагает крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.

Развитие объектов торговли в населенных пунктах  сельского поселения Инаркой в настоящее время носит стихийных слабоуправляемый характер, размещение объектов выполняется хаотично и создает дополнительные трудности в движении транспорта и пешеходов, более того, имеет в общей массе неблагоустроенный и неприглядный внешний вид.
9.3. Предприятия бытового обслуживания

В  сельском поселении Инаркой нет ни одного предприятия бытового обслуживания населения.
9.4. Культовые здания

В сельском поселении Инаркой одно культовое здание – мечеть, расположенная в центре села по улице Дышекова, рядом с Домом Культуры.
Расположение мечети обеспечивает равную доступность из всех районов села.

9.5. Коммунальные объекты

Гостиницы

На территории  сельского поселения Инаркой в настоящее время отсутствуют гостиницы.
Общественные уборные

Муниципальное образование «Сельское поселение Инаркой» не имеет сети общественных уборных. 

Кладбища

На территории сельского поселения Инаркой имеется три мусульманских кладбища, расположенных на западной и восточной окраинах села. Данные по кладбищам указаны в таблице 9.1.
Таблица 9.1.

Кладбища сельского поселения Инаркой
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь земельного участка, м2
	% заполнения
	Намечаемое дальнейшее использование

	1
	2
	3
	5
	7
	8

	1
	кладбище № 1
	с. Инаркой,

ул. Нижняя
	14000,0
	100,0
	рекультивация

	2
	кладбище № 2
	с. Инаркой,

ул. Гетежаева
	31000,0
	98,0
	

	3
	кладбище № 3
	с. Инаркой,

западная окраина
	40000,0
	0,0
	

	
	
	Итого:
	85000,0
	
	


Пожарные депо

На территории сельского поселения Инаркой нет подразделений пожарной охраны.
Сельское поселение обслуживается пожарной частью, расположенной в г. Терек. Расстояние между населенными пунктами 19,0 км. Время приезда пожарной машины 24 минуты. Согласно Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативное время прибытия пожарных подразделений для ликвидации пожара в сельской местности определено до 20 минут.

10. Транспортный комплекс

10.1.Внешний транспорт

Сельское поселение Инаркой имеет только один вид сообщения –автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из сельскохозяйственных районов Кабардино-Балкарской Республики.
Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция – станция Муртазово, расположенная в 20 км от села Инаркой. Станция Муртазово является железнодорожной станцией Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги и находится в городе Тереке Кабардино-Балкарской республики. Станция осуществляет отправку разнообразных грузов, также проводится необходимое отслеживание вагонов. Высадка и посадка пассажиров производится в срок, что позволяет иметь возможность вовремя добраться до места назначения.
Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт.
Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для села Инаркой является автобусное сообщение. Основную нагрузку берет на себя маршрут Терек – Верхний Курп.
Воздушный транспорт

Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 78 км от села Инаркой.
Аэропорт «Нальчик» является международным аэропортом федерального значения.
Аэропорт имеет комфортабельный аэровокзал со всем необходимым сервисом для  пассажиров, складские помещения, все необходимые службы, подразделения, обеспечивающие обслуживание пассажиров, грузов, безопасность полетов.
Географическое расположение аэропорта «Нальчик» вблизи государственной границы Российской Федерации позволяет выполнять международные коммерческие воздушные перевозки на допущенных к приему воздушных судов без промежуточных посадок в следующие регионы: СНГ, Ближний Восток, Европу, Африку.
Посредством аэропорта «Нальчик» сельское поселение Инаркой  связано с основными узловыми аэропортами России и Европы.

10.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно - диаганальная, треугольная, комбинированная, свободная. 

Улично-дорожная сеть села Инаркой комбинированная: треугольная и прямоугольная. 

Улично-дорожная сеть сельского поселения Инаркой представлена в таблице 10.1.

Сетка кварталов поселка не имеет единой системы размера, отличаясь друг от друга размерами и конфигурацией.

Магистральные улицы и дороги

Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и производственными зонами. В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села – ул. Дышекова, объединяющая основные улицы и районы поселка, которая выходит на автодорогу местного значения с последующим выходом на участок автомобильной дороги регионального значения «Дейское - Нижний Курп-граница с РСО "Алания".
Таблица 10.1

Улично-дорожная сеть

	№ п/п
	Наименование
объекта
	Вид покрытия
	Длина, м
	Ширина, м
	Общая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул. Ленина
	асфальт
	1200
	7
	8400

	2
	ул. Дышекова
	асфальт
	1000
	7
	7000

	3
	ул. 317 Дивизии
	гравий
	2000
	6
	12000

	4
	ул. Хибиева
	асфальт
	2500
	7
	17500

	5
	ул. Гетежаева
	асфальт
	1200
	7
	8400

	
	
	гравий
	400
	5
	2000

	6
	ул. Учительская
	гравий
	300
	6
	1800

	7
	ул. Терская
	гравий
	200
	6
	1200

	8
	ул. Советская
	гравий
	550
	6
	3300

	9
	ул. Надречная
	гравий
	600
	5
	3000

	10
	ул. Нижняя
	асфальт
	1400
	7
	9800

	
	
	гравий
	2000
	5
	10000

	11
	пер. Солнечный
	гравий
	450
	5
	2250

	12
	пер. Мирный
	гравий
	550
	5
	2750

	13
	пер. Молодежный
	гравий
	500
	5
	2500

	14
	пер. Рабочий
	асфальт
	350
	5
	1750

	15
	пер. Степной
	гравий
	200
	5
	1000

	16
	пер. Южный
	гравий
	600
	5
	3000

	17
	Подъезд к хоздвору
	асфальт
	250
	5
	1250

	18
	Подъезд к новому кладбищу
	асфальт
	1000
	5
	5000

	19
	Подъезд к вод. резервуарам
	гравий
	400
	5
	2000

	
	
	Итого:
	18600
	
	


Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию 48,9 км, в том числе дороги, находящиеся вне населенного пунктов – 30,3 км, протяженность дорог в селе Инаркой– 18,6 км.

Одним из показателей улично-дорожной сети является плотность. Плотностью улично-дорожной сети является отношение суммарной протяженности улиц в км к соответствующей площади территории населенного пункта или района в км2. В сельском поселении Инаркой плотность улично-дорожной сети равна 7,2 км/км2. Рекомендуемые показатели -23 : 1,12. 

Ширина улиц в красных линиях и количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения.
На территории сельского поселения находится одно искусственное сооружение (мост) через реку Курп. Характеристики моста показаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2.

Искусственные сооружения
в границах муниципального образования
	№ п/п
	Наимено
вание 
транспортн. сооружения 
(место
положение)
	Год 
стро
итель
ства
	Длина 
соору

жения
	Ширина, м
	Мате
риал 
сооруже
ния
	Допус
тимая
нагруз
ка 
в тоннах

	
	
	
	
	общая 
между
пери
лами
	в т.ч. 
проез
жей 
части
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мост через
р. Курп
	1980
	10 м
	10
	8
	металл
бетон
	40,0


В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками. Вместе с тем, на территории  сельского поселения Инаркой имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются: 

1. Неудовлетворительное качество асфальтового покрытия на большинстве улиц села Инаркой.
2. Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах сельского поселения Инаркой отсутствуют.
10.3. Транспорт сельского поселения

По информации, представленной Администрацией, на 01.01.2016 г. количество автотранспорта в сельском поселении Инаркой составляло 265 автомобилей. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 153 автомобиля на 1000 жителей. Состав автопарка сельского поселения Инаркой представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

Состав автотранспортных средств
	№ п/п
	Виды транспорта
	Количество автомобилей по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Автобусы, всего
	2
	2
	2
	2
	2

	1.1
	из них частные
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Грузовые автомобили, всего 
	20
	22
	22
	24
	25

	2.1
	из них частные
	20
	22
	22
	24
	25

	3
	Легковые автомобили, всего
	210
	220
	220
	230
	238

	
	из них:
	
	
	
	
	

	3.1
	- ведомственные
	2
	2
	2
	2
	2

	3.2
	- индивидуальные
	208
	218
	218
	228
	236

	3.3
	- такси
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого автомобилей
	232
	244
	244
	256
	265

	4
	Мототранспорт 
	
	
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	
	

	
	- мотоциклы
	15
	14
	10
	8
	6

	
	- мотороллеры
	
	
	
	
	

	
	- мопеды
	
	
	
	
	

	3
	Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (на 1000 жителей)
	135
	142
	142
	148
	155


Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. 
Пассажирский транзитный маршрут «Терек - Верхний Курп» через сельское поселение Инаркой осуществляется с интервалом движения 1 час. 
11. Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

11. 1. Электроснабжение
Доставку энергии потребителям сельского поселения Инаркой осуществляет Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», МУП «ОАО «Терские районные электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети.

По территории сельского поселения Инаркой проходят коридоры воздушных линий электропередачи напряжением 10, 35кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон:

1) ВЛ-35 кВ «Акбаш – Нижний Курп» ВЛ-493.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
· 10 кВ – 10 м;

· 35 кВ - 15 м.
Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
В настоящее время электроснабжение потребителей сельского поселения Инаркой осуществляется от подстанции «Верхний Курп».Подстанции находится на территории сельского поселения.

Характеристики подстанции «Верхний Курп» показаны в таблице 11.1.
Таблица 11.1.

Характеристики подстанции «Верхний Курп»
	№ п/п
	Наименование
	Напря
жение

кВ
	Трансформаторы

(кол-во и мощность),

шт х кВА
	Загрузка

трансфор

маторов

%
	Возможность дальнейшего расширения

	
	
	
	действ.
	резервн.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ф-973 ТП
	0,4
	9-1910
	-
	65-75
	нет

	2
	Ф-976 ТП
	0,4
	3-600
	-
	65-70
	нет

	3
	Ф-975 ТП
	0,4
	2-260
	-
	70-80
	нет


Суммарная установленная мощность трансформаторов 70-80 тыс. кВА. 

Расчетное число часов использования максимума нагрузки 1,44 тыс. час.

Потери электроэнергии составляют 24,3 %.

Общее потребление электроэнергии по сельскому поселению за 2015 год составило 729,2 тыс. кВт/ч. Основным потребителем является жилищно-коммунальный сектор – 576,4 тыс. кВт/ч, административно-социальные объекты использовали 152,8 тыс. кВт/ч.
Прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.

Основной проблемой существующей системы электроснабжения сельского поселения Инаркой является морально устаревшее инженерное оборудование, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

11.2. Газоснабжение

Основным источником газоснабжения на территории сельского поселения является природный газ. Сжиженный газ используется в незначительных объемах.
Осуществляет поставку газа ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск», эксплуатирует – филиал открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе.
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

· сети низкого давления (до 0,005 Мпа);
· среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);
· шкафных газораспределительных пунктов.

Система газоснабжения сельского поселения Инаркой запитана от АГРС «Ново-Хамидие».

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы среднего и низкого давления являются основными артериями, питающими сельское поселение, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. 
В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Инаркой.
В год сельское поселение расходует природного газа 1044,0 тыс. м3, основными потребителями являются население (971,0 тыс. м3) и коммунально-социальные объекты (73,0 тыс. м3).
Дата ввода газопровода в эксплуатацию 1999 год.
На сегодняшний день большее количество газопроводов системы газоснабжения села Инаркой находится в эксплуатации 15-16 лет, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 30 %).

11.3. Водоснабжение

Подземные источники пресных вод, расположенные в сельском поселении Инаркой не соответствуют требуемым нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Питьевая вода по магистральному подземному водопроводу транспортируется из с. Верхний Акбаш до 2 резервуаров, расположенных в северо-западной части села Инаркой. Емкость каждого резервуара 500 м3. 

Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Ежеквартально контролирующей организацией проводится отбор проб воды из резервуаров и водопроводной сети села. На рисунке 11.1 показаны результаты анализа воды из резервуара.
Система водоснабжения централизованная.
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Рис. 11.1. Анализ проб воды из резервуара с. Инаркой

Сети водоснабжения населенных пунктов эксплуатируются МУП «КГВ».
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1540 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Общий водоотбор воды питьевого качества 250 м3/сут.

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 162 л/сутки на одного человека. Но, учитывая изношенность разводящих сетей, происходят потери добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления ниже, следовательно, количество подаваемой воды значительно меньше.

Характеристика водопроводных сетей сельского поселения Инаркой приведена в таблице 11.2.
В настоящее время около 60% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет от 40-60%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация в виде отсутствия плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения соблюдаются. 
Протяженность водопроводов 12290 метров, из них нуждаются в замене 3,66км.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Инаркой»:

1. Большой процент физического износа системы водоснабжения.

2. Слабая материальная база предприятия водоснабжения.

Таблица 11.2
Характеристика водопроводных сетей

	№ п/п
	Наименование участков (по улицам)
	Диаметр, мм
	Длина,м
	Материал труб
	Год строи-тельства
	состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул. Гетажаева
	325
	1200
	стальная
	1978
	неудовл.

	
	
	325
	1400
	стальная
	1988
	удовл.

	2
	ул. Ленина
	219
	600
	стальная
	1978
	удовл.

	
	
	150
	500
	а/цемент.
	1957
	неудовл.

	
	
	150
	600
	стальная
	2010
	удовл.

	
	
	100
	600
	стальная
	2010
	удовл.

	3
	ул. 317 Дивизии
	120
	900
	стальная
	1982
	удовл.

	4
	ул. Дышекова
	120
	800
	стальная
	1980
	удовл.

	5
	ул. Хибиева
	120
	1200
	стальная
	1980
	удовл.

	6
	ул. Нижняя
	100
	400
	стальная
	2000
	неудовл.

	
	
	141
	1200
	а/цемент.
	1957
	неудовл.

	7
	ул. Учительская
	100
	300
	п/этилен.
	1978
	удовл.

	8
	ул. Терская
	76
	200
	стальная
	1980
	удовл.

	9
	ул. Советская
	76
	550
	стальная
	1980
	удовл.

	10
	пер. Солнечный
	76
	350
	стальная
	1978
	удовл.

	11
	пер. Мирный
	58
	300
	стальная
	1975
	удовл.

	12
	пер. Молодежный
	120
	320
	стальная
	1978
	удовл.

	13
	пер. Рабочий
	76
	340
	стальная
	1975
	удовл.

	14
	пер. Степной
	76
	170
	стальная
	1978
	удовл.

	15
	пер. Южный
	76
	360
	стальная
	1978
	неудовл.

	
	
	Итого:
	12290
	
	
	


11.4. Водоотведение (Канализация)
На территории сельского поселения Инаркой нет системы водоотведения. 

Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 

11.5. Теплоснабжение

На территории сельского поселения Инаркой отопление индивидуального сектора производится от автономных источников тепла.

В сельском поселении Инаркой работает 2 отдельно стоящие котельные:

· котельная ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой";

· котельная МКОУ "СОШ с. п. Инаркой".
Остальные организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.

11.6. Связь

Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи как в России в целом, так и на территории сельского поселения Инаркой.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составляет 542 телефонных номера, имеются свободные мощности на АТС. Предприятия почтовой и электросвязи расположены в центре села Инаркой. Обеспеченность телефонной связью населенного пункта сельского поселения Инаркой представлены в таблице 11.3.
На протяжении последних лет территория сельского поселения освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».
Современное средство связи – Интернет охватывает 38% населения.

Таблица 11.3
Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов
сельского поселения Инаркой

	Показатели
	Состояние на 2016 г.

	1
	2

	Телефонная емкость
	542

	основных квартирных номеров
	125

	ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации)
	8

	число телефонов-автоматов
	1

	Кол-во жителей, чел.
	1720

	Средняя телефонная плотность на 100 жителей
	10%

	Кол-во домохозяйств, шт.
	326

	Средняя телефонная плотность на 100 семей
	15%

	Линейные сооружения
	

	протяженность, км
	10

	протяженность, кан/км
	4

	техническое состояние
	хорошее

	Количество отделений почтовой связи, шт.
	1

	Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт
	1

	Количество линий доступа к сети Интернет, шт.
	125


Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена по адресу ул. Ленина, 1. АТС была введена в эксплуатацию в 2003 году. Имеет возможности для расширения. Находится в удовлетворительном состоянии.

12. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории населённого пункта – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Территория села Инаркой в пределах существующей застройки пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке. Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.

Вертикальная планировка

Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенного пункта поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

В настоящее время организованной сети водостоков в населенном пункте поселения не существует. Поверхностные стоки по естественным понижениям рельефа без очистки стекают в реку Курп. Вместе с потоком ливневых вод в реку попадает мусор.
Организация поверхностного стока

Организация водоотвода предусматривается со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

13. Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.
13.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.

Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.

Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:

· озелененные участки жилых домов усадебного типа;
· новый сквер за Домом Культуры;
· озеленение улиц и участков школ, детских садов, а также общественных зданий, памятников истории и архитектуры.
Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения. 

13.2. Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебной и производственных зон  сельского поселения Инаркой выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. В селе Инаркой нет пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д. 

Территория села Инаркой, по сравнению с другими населенными пунктами района, минимально обеспечена малыми архитектурными формами. 

13.3. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время все улицы села оборудованы уличными светильниками. Общее количество точек освещения 300 штук.
13.4. Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления. 

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов. 
В сельском поселении Инаркой нет предприятий с вредными бытовыми отходами, нет скотомогильника для захоронения трупов животных. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.

Вывоз мусора осуществляется населением сельского поселения Инаркой самостоятельно на свалку временного хранения.
Все работы по складированию, уплотнению и изоляции выполняются механизировано. Бульдозеры сдвигают ТБО слоём высотой до 0,5 м, уплотнение уложенных ТБО до 0,5 м осуществляется тяжёлыми бульдозерами.

ИП Башоров В.А.
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