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1. Прогноз развития территории
1.1. Демографический прогноз

Демографический прогноз – расчет ожидаемой численности и возрастно-половой структуры населения мира, региона, страны или ее части на основе фактической структуры и существующих или предполагаемых уровней рождаемости и смертности в разных возрастах, а также тенденций миграции.

Прогнозирование численности и состава населения является важной составной частью социального прогнозирования, так как дает необходимую информацию не только об изменении объемов потребностей населения (на основе данных об изменении его численности), но и об изменении структуры этих потребностей (в соответствии с изменением качественного состава населения, абсолютным ростом или сокращением численности отдельных его групп). Так, сокращение средней численности семьи потребует, при прочих равных условиях, снижения количества комнат в квартирах, а снижение уровня рождаемости будет сигнализировать о сокращении потребности в количестве мест в детских дошкольных учреждениях в ближайшем будущем. Кроме того, прогнозы населения позволяют получать и опосредованные социальные прогнозы. Так, снижение уровня рождаемости позволяет прогнозировать снижение потребности в товарах детского ассортимента, а следовательно, и сокращение потребности в рабочей силе на соответствующих предприятиях. С другой стороны, тот же самый процесс, вероятно, приведет к увеличению численности женщин после 40 лет, ищущих работу на условиях полного рабочего времени. А все вместе это, очевидно, будет воздействовать на ситуацию на местном рынке труда, вызывая ее обострение, – прежде всего в плане трудоустройства женщин.

Безусловно, процесс социального прогнозирования далеко не так прост и однозначен. Разработка серьезного прогноза требует одновременного учета большого количества дополнительной и очень разносторонней информации.

Однако именно демографическая информация и прогнозы населения в большинстве случаев являются базой и создают надежную основу для разработки достоверных социальных прогнозов.

Прогнозная численность населения производилась на основе анализа трех важнейших факторов: рождаемости, смертности и внешних миграций. Расчеты производились по методу демографического прогнозирования - методу экстраполяции.
Сценарий развития демографических процессов в поселении приведет к росту численности его населения.

Применение метода экстраполяции для оценки будущей численности населения основано на предположении, что выявленные тенденции рождаемости, смертности, миграции будут неизменными на протяжении прогнозируемого периода времени. 

Наиболее приближенные оценки будущей численности населения с помощью метода экстраполяции можно получить посредством экстраполяции на основе показателя среднего абсолютного прироста: 
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где δ – показатель среднего абсолютного прироста населения; 

St – прогнозируемая численность населения в году t; 

So – численность населения на начало прогнозируемого периода; 

t – период прогноза.

В таблице 1.1. приведен прогноз численности сельского поселения Инаркой на весь период действия генплана.
Таблица 1.1.

	Показатели
	2015 г.
	2025г.

(1очер.)
	2035 г.

(расчетн. срок)
	2045 г.

(персп.)

	Родилось
	24
	
	
	

	Умерло
	17
	
	
	

	Естественный прирост (убыль)
	7
	
	
	

	Миграционный прирост (убыль)
	-5
	
	
	

	Общий прирост (убыль)
	2
	
	
	

	Численность населения
	1540
	1558
	1578
	1598


В целом на расчетную перспективу прогнозируется увеличение численности населения поселения – с 1540 человек в 2015 г.до 1558 чел. в 2025 г., 1578 чел. в 2035 г. и 1598 чел. в 2045 г.

На первую очередь (2025 г.) прогнозируется прибыль населения на 18 чел., на расчетную перспективу (2035 г.) - 38 чел., на перспективу (2045 г.) – 58 человек. 

В целом, демографическая ситуация в сельском поселении Инаркой на расчетную перспективу, останется благоприятной в сравнении с подавляющим большинством других поселений района в целом.

1.2. Прогноз развития экономики сельского поселения
Основной отраслевой структурой хозяйственного комплекса сельского поселения Инаркой является сельскохозяйственное производство.

В основу прогноза перспективного развития экономики сельского поселения Инаркой положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономико-географического положения региона, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации и обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных отраслей сферы материального производства и сферы услуг. В сочетании с ретроспективным подходом это предоставляет возможность оптимизации процессов планирования и прогнозирования выявлять слабые и сильные стороны объекта исследования, избежать повторения ошибок прошлых этапов развития.

Исключительно важным при этом является учет современных и перспективных отечественных и мировых закономерностей и тенденций развития отдельных отраслей сферы материального производства и непроизводственной сферы.

Разработка прогноза перспективного развития экономики КБР велась в соответствии и с учетом основных положений:

· Прогноз развития России на 15-летнюю перспективу;

· Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года;

· Федеральная целевая программа «Юг России».

В процессе разработки прогноза развития экономики сельского поселения на расчетную перспективу, принимались во внимание и отдельные специфические особенности:

· периферийное и отдаленное положение по отношению к наиболее развитым индустриальным базам, транспортным узлам Республики;

· ограниченность территории поселения природно-ресурсным потенциалом;

· зависимость поселения от дотаций из районного бюджета при ограниченных возможностях его пополнения за счет собственных поступлений;

· фактически полное отсутствие налаженной системы стабильного государственного заказа на отдельные виды производств и услуг.
Серьезным фактором, тормозящим функционирование экономики поселения в настоящее время и представляющим большую угрозу для её перспективного развития, выступает неблагоприятный инвестиционный климат. Этот фактор учитывается при разработке многих из прогнозных показателей.

Выявленный комплекс проблем Кабардино-Балкарской Республики является типичным для многих регионов России: спад промышленного производства, ухудшение демографической ситуации, падение уровня жизни. Основной проблемой развития хозяйства КБР в силу его современной специализации являются проблема агропромышленного комплекса: недостаток пригодных для землепользования территорий, значительный уровень морального и физического износа основных сельскохозяйственных фондов. 

В сельскохозяйственном комплексе основными мероприятиями, необходимыми для его дальнейшего развития, должны стать поддержание и расширение отраслей животноводства; в пищевой промышленности - внедрение современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхождения.

Из составляющих инвестиционного потенциала только природно-ресурсный потенциал следует рассматривать как слабо поддающийся трансформации в положительную сторону на расчетную перспективу.

Приоритетными направлениями стратегического социально-экономического развития, определенными в Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, для сельских поселений является «Пищевая промышленность и глубокая

переработка сельскохозяйственного сырья: - производство востребованных рынком продуктов растениеводства и животноводства, их глубокая переработка и получение продукции с высокой добавленной стоимостью, относящейся к премиум - классу и пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках (овощи, фрукты, охлажденное мясо овец и КРС, высококачественные корма, биотопливо и др.)».

Так же в документе указано, что малое предпринимательство – один их важнейших секторов экономики, имеющий значительный потенциал роста на

территории КБР.

Для определения приоритетных направлений действий властей Республики в решении наиболее существенных проблем необходима разработка вариативного прогноза, включающего в себя инерционный и целевой сценарии социально-экономического развития КБР.

Инерционный сценарий предполагает развитие Кабардино-Балкарской Республики в фарватере тенденций развития, сложившихся за последние годы. Целевой вариант прогноза социально-экономического развития, предусматривает исправление негативных тенденций и достижение ряда целевых значений показателей социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочном прогнозном периоде.

Главным направлением в обеспечении перспективного роста объемов производства продукции аграрного сектора сельского поселения является интенсификация производственных процессов, уровень развития которой в регионе весьма низкий и широкомасштабное внедрение современных технологий и специализаций, районированных сортов, селекционного дела будет основополагающим направлением устойчивого развития отрасли на расчетную перспективу.

Анализ результатов расчетов по инерционному и целевому сценариям показывает улучшение социально-экономической ситуации в КБР. В рамках инерционного сценария прогнозируется умеренный рост основных показателей: численности населения региона; численности занятых в экономике; среднедушевых денежных доходов; валового регионального продукта; показателей, характеризующих промышленную, сельскохозяйственную и строительную сферы, а также инвестиционную деятельность.

Сельское поселение Инаркой обладает необходимыми предпосылками для улучшения ситуации в аграрном секторе, не только восстановления утерянного за годы рыночных преобразований сельскохозяйственного потенциала, но и заметного укрепления его позиций. Важную роль при этом могут сыграть благоприятные по основным параметрам природные условия и ресурсы.

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарской Республики, как и других регионов страны, находится в сильной зависимости от природных условий, основные элементы которых, наряду с соответствующими видами природных ресурсов, учитывались при прогнозировании направлений перспективного развития отрасли, её структуры, объемов производства отдельных видов продукции, степени обеспеченности ими внутренних потребностей и т.д. Принимались во внимание и другие показатели развития отрасли, в частности:

· масштабы и уровень интенсификации отрасли в прошедшие десятилетия и в настоящее время;

· ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности земледельческих культур;

· ожидаемые сдвиги в рынках сбыта и в потреблении продукции отрасли и др.

Всеми сценариями развития сельского хозяйства на расчетную перспективу прогнозируются существенные изменения в масштабах производства основных видов продукции отрасли, в её структуре, направлениях и темпах развития. В то же время, потенциальные возможности роста обрабатываемых земель в регионе весьма ограничены.

Прогнозирование скромного увеличения посевных площадей к концу расчетного периода объясняется рядом факторов:

· отсутствие залежных и целинных земель, пригодных для распашки и сельскохозяйственного использования;

· деградация земель в результате развития эрозионных процессов, засоления и осолонцевания земель, дегумификации и других негативных процессов с соответствующим снижением плодородия почв и их потери для сельскохозяйственного использования.

1.3. Прогноз перспективного развития социальной сферы

В социальной сфере основными направлениями стратегического развития является снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня.

Вследствие сильной зависимости социальной сферы от уровня развития экономики, направлений государственной социальной политики и ряда других факторов виды её деятельности трудно поддаются прогнозной количественной оценке. Следует иметь в виду и то, что темпы развития данной сферы в сельском поселении должны опережать соответствующие показатели развития производственной сферы.

Современное состояние экономической системы сельского поселения Инаркой, как и в целом КБР, практически исключает ориентацию социальной сферы сельского поселения только на собственные финансовые и материальные ресурсы. Поэтому на протяжении всего расчетного периода и по всем сценариям развития, социальная сфера муниципального образования будет сохранять свою зависимость по дотационным поступлениям из районного и республиканского бюджетов.

В основу расчета прогнозных показателей развития видов деятельности социальной сферы сельского поселения были положены анализ современного их состояния с последующей экстраполяцией на перспективный расчетный период. При этом учитывались разработанные Стратегией и проектом Генерального плана прогнозные показатели перспективной ситуации демографической и экономической подсистем, а также тенденции развития мировой и отечественной социальной подсистемы. Потребности Республики в обеспеченности социальной инфраструктурой и услугами определялись на основе нормативных показателей, заложенных в Распоряжение Правительства РФ от 14.07. 2001 г. № 942-р «Социальные нормы и нормативы», а также соответствующего документа от 19.10. 1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Уровень развития социальной сферы сельского поселения характеризуется в настоящее время следующими недостатками:

· низким уровнем зарплат;

· несоответствием сети учреждений и объемом оказываемых услуг отвечающим запросам населения.

Комплекс социальных проблем носит системный и практически повсеместный характер. В этих условиях обеспечение устойчивого развития социальной сферы и повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей, стоящей перед администрацией сельского поселения и КБР на расчетный период. На её решение и направлены ряд федеральных и республиканских целевых национальных программ и проектов, призванных повысить инвестиционную привлекательность социальной сферы и обеспечить динамичное её развитие.

Проектом Генерального плана, опираясь на Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года, рассматриваются два возможных сценария перспективного развития социальной сферы: инерционный и целевой. Первый из них – инерционный сценарий – предполагает сохранение сложившихся тенденций развития социальной сферы на неприемлемо низком уровне. Вероятность его развития вполне реальна при консервации кризисных явлений в экономике сельского поселения, отсутствие инвестиционных проектов, недостаточном внимании к состоянию и развитию отрасли со стороны институциональных структур и т.д.

Наиболее приемлемым для муниципального образования является целевой сценарий развития социальной сферы. Он предусматривает глубокие преобразования отрасли и выход её на качественно новый уровень, сопоставимый с современными стандартами данной сферы, сложившимися в экономически высокоразвитых странах мира.

1.4. Уровень и качество жизни населения
Уровень и качество жизни населения является индикатором социально-экономического развития муниципального образования, рост которой прогнозируется целевым сценарием развития.

Уровень безработицы, зарегистрированный в сельском поселении в 2015 г. составляет 2,1%, а в 2035 г. прогнозируется на уровне 0,6%.
На 2015 год заработная плата по КБР составляет 16873,0 руб., в сельском поселении – 19000,0 руб. К 2035 г. прогнозируется рост заработной платы и по целевому сценарию в 2,35 раза и по инерционному сценарию – в 1,9 раза по отношению к 2015 г. (Рисунок 1.1).
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Рис. 1.1. Динамика роста заработной платы, руб.

В социальной сфере основными направлениями стратегического развития является снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня. Для этого помимо указанного роста уровня зарплаты должны быть повышены социальные выплаты: пенсии, детские пособия, пособия по безработице и т.д.

Одной из целей развития социальной сферы на расчетную перспективу должно стать заметное увеличение численности и удельного веса слоя населения, составляющего средний класс ( до 1/2 от всего населения к концу прогнозируемого срока (800 человек). На сегодняшний день в сельском поселении Инаркой не числится лиц, находящихся за чертой бедности.

В целом, для обеспечения показателей повышения уровня и качества жизни, предусмотренных оптимистическим сценарием перспективного развития, необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

- содействовать росту заработной платы, в том числе необходимо провести:

· повышение минимального размера оплаты труда, приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения;

· увеличение уровня заработной платы работников федеральных бюджетных организаций с целью сближения среднего размера оплаты труда бюджетников с размерами заработной платы, сложившимися во внебюджетной сфере;

· совершенствование систем оплаты труда работников федеральных бюджетных организации.

- содействовать улучшению пенсионного обеспечения и развитию пенсионного страхования, в том числе необходимо провести:

· повышение уровня пенсионного обеспечения с целью доведения к концу прогнозируемого периода размера среднегодовой социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера;

· стимулирование граждан к активному участию в дополнительном пенсионном страховании;

· развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения населения и профессиональных пенсионных систем.

- развивать систему государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи, оказываемой муниципальным образованием.

Достижение данных целей в полном объеме возможно только при устойчивом экономическом росте, снижении темпов инфляции, проведении сбалансированной налоговой политики. Уровень достижения цели зависит также от своевременного выделения в полном объеме бюджетных средств (как из федерального, так и из республиканского бюджетов), предусмотренных на реализацию соответствующих программ, средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации). Повышение благосостояния населения в значительной степени связано с ситуацией на рынке труда и занятостью населения.

Также необходимо провести следующие мероприятия:

· стимулирование жилищного строительства, развитие системы жилищного кредитования;

· ликвидация ветхого и аварийного жилья;

· улучшение жилищных условий молодых семей;

· доведение показателей благоустройства жилого фонда до среднероссийского уровня и др.
1.5. Образование
В настоящее время в сельском поселении Инаркой охват дошкольным воспитанием составляет 100,0% от числа детей в возрасте до 7 лет. Загруженность учреждений дошкольного образования – 87,5%.
В качестве основных проблем в системе образования следует выделить:

· проблему повышения качества образования всех его ступеней;

· устаревшую материально-техническая базу ряда учреждений;

· несоответствие существующих зданий образовательных учреждений установленным стандартам;

· нехватка помещений для оздоровления, реабилитации, занятий спортом и физкультурой;

· отсутствие специального оборудования для трудового обучения и дополнительного образования детей-сирот;

· недостаточное количество типовых специализированных образовательных учреждений спортивной направленности.

Техническое состояние многих из зданий, построенных более тридцати лет назад, приведет к тому, что в период реализации настоящего Генерального плана, возникнет необходимость коренной реконструкции, в возможно и строительства новых зданий для нужд образования, соответствующих современным стандартам и требованиям.

В целом, для обеспечения показателей охвата детей в возрасте 2-6 лет детскими дошкольными учреждениями необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

· развитие различных форм организации дошкольного образования, в том числе и на платной основе, – это образовательные услуги дошкольных учреждений по обучению на дому и расширению количества групп на платной основе;

· принятие конкретных мер по повышению престижа деятельности работников дошкольных учреждений: снижение продолжительности рабочего времени воспитателя, изменение статуса помощника воспитателя, решение проблем подготовки для дошкольных учреждений квалифицированных специалистов;

· обеспечение межведомственного взаимодействия по повышению качества медицинского обслуживания дошкольников, работа по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности детей в дошкольных учреждениях;

· укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в соответствии с современными требованиями и создание условий для организации безопасной жизнедеятельности детей;

· выделение постоянного финансирования на материально-техническое оснащение образовательного процесса дошкольных учреждений, продолжение реализации мероприятий по их выведению из приспособленных зданий, проведению текущих и капитальных ремонтов;

· повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных учреждений путем сохранения квалифицированного кадрового педагогического потенциала дошкольных учреждений и решения комплекса мер по повышению престижа педагогической деятельности в дошкольных учреждениях;

· издание методических материалов по методике оценки управления качеством дошкольного образования, оценки здоровьесберегающей системы в дошкольных учреждениях и др., эффективность которых подтверждена в деятельности республиканских экспериментальных и инновационных площадок.

Резкого увеличения детей школьного возраста на расчетный период не предвидится. При рождаемости в среднем до 25 человек, можно прогнозировать, что загруженность не превысит проектной – 240 обучающихся. Год строительства школы – 2007. Другие здания учреждений образования, в том числе и дошкольные, были построены в 60-70 годы 20-го столетия. Все здания кирпичные. Срок эксплуатации – 120 лет.

При таком развитии демографической ситуации нет необходимости строительства новых общеобразовательных учреждений, при условии работы учреждений по-прежнему в одну смену.
В числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Инаркой на расчетную перспективу необходимо выделить следующие:

· обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий;

· провести модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

· обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

· повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

· разработка новой системы и повышение оплаты труда работникам образовательной сферы;

· приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства.

1.6. Здравоохранение
В Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года указывается, что реализация основной цели здравоохранения требует дальнейшего развития материальной базы лечебно-профилактических учреждений КБР, соответствия ее растущему спросу населения на оказание медицинской помощи. Однако, в настоящее время основные фонды здравоохранения Республики (здания, медицинское оборудование, санитарный транспорт) изношены. 

Необходимость развития системы здравоохранения обусловлена увеличением потребностей населения в медицинской помощи. В течение ряда лет заболеваемость населения КБР, в том числе заболеваемость туберкулезом, остается высокой. 

Основными проблемами в сфере здравоохранения являются: 

· высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

· дефицит финансовых и материально технических средств;

· высокий уровень заболеваемости «болезнями социального неблагополучия».
Перед здравоохранением сельского поселения стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

· высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

· дефицит финансовых и материально технических средств;

· высокий уровень заболеваемости «болезнями социального неблагополучия».
Исходя из нормативных показателей, принятых в настоящее время и прогнозной численности населения поселения на расчетные периоды, схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях (табл. 1.2).

В основу расчетов взяты социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

· численность врачей на 10000 жителей – 41;

· численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей ( 114,3;

· мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену ( 181,5.
Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены.
Таблица 1.2.

Прогнозные расчеты перспективной потребности в медицинском персонале и объектах здравоохранения на 10000 жителей

	Показатели
	2015
	прогнозная потребность

	
	фактическое наличие, оценочно
	нормативная потребность
	2025
	2035
	2045

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность врачей
	2
	6
	6
	6
	7

	Численность средн. мед. персонала
	5
	17
	17
	17
	18

	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену
	50
	28
	28
	28
	30


Система здравоохранения сельского поселения Инаркой на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных мероприятий дальнейшего развития следует рассматривать:

· повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, в том числе: 

1. завершить на основе стандартизации отработку финансирования, в первую очередь, стационарных медицинских учреждений с ориентацией на конечный результат, с поэтапным переходом на преимущественно одноканальное финансирование;

2. выработать механизм взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере управления здравоохранением и источников финансирования здравоохранения на основе системы персонифицированного учета расходов в сфере социального страхования, связанного с медицинской, санаторно-курортной, лекарственной помощью населению.

· обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе:
1. осуществление ежемесячных денежных выплат врачам общей (семейной) практики, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;

2. дополнительная подготовка врачей по специальностям «общая врачебная практика (семейная медицина)», «терапия», «педиатрия»;

3. оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального уровня диагностическим оборудованием, службы скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом;

4. проведение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, в том числе против гриппа;

5. проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С;

6. введение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром; 

7. проведение диспансеризации работающего населения по дополнительным программам, в том числе занятых на производствах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

8. дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам.

· обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
· предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний, в том числе:
1. комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания;

2. мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства;

3. надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей;

4. контроль за соблюдением правил продажи, отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;

5. медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;

6. работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, включая профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

Обеспечению развития стабилизационного сценария до 2030 года будут способствовать выполнение ряда целевых республиканских программ, направленных на оздоровление нации:

1. Республиканская целевая программа «Сахарный диабет». Цель – снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом,  совершенствование мер профилактики его осложнений.

2. Республиканская целевая программа «Артериальная гипертония». Цель – снижение числа заболеваний расстройства головного мозга вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.

3. Республиканская целевая программа «Вакцинопрофиклактика».

4. Республиканская целевая программа «Туберкулез».

5. Республиканская целевая программа «Онкология».

1.7. Культура
Одна из функций государственной политики в области культуры - это обеспечение культурных прав человека, условий для реализации его творческих возможностей, многообразных культурных потребностей, культурных интересов различных субкультур и т.д.
Расчет потребности в сооружениях культуры на 2035 год в сельском поселении Инаркой проведен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07. 2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07. 1996 г. № 1063-Р» приведен в таблице 1.3.
Здание Дома Культуры построено в 2008 году. К окончанию расчетного срока(2035 г.) необходимо будет провести капитальный ремонт здания.
Библиотека сельского поселения Инаркой насчитывает 20000 томов. При прогнозируемой численности населения к расчетному сроку 1598 человек, необходимое количество книг должно составить 6392 тома. В настоящее время и в расчетный срок дефицита литературы не предвидится.
Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и политических преобразований. Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, – создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных условиях.

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание институтов государственно-частного партнерства, которое предусматривает:

· развитие меценатства и благотворительности в сфере культуры;

· развитие рынка культурных ценностей, совместное участие государства и бизнеса в развитии этого рынка, а также в экономически эффективных проектах в сфере культуры.
Таблица 1.3
Расчет потребности в сооружениях культуры на 2035 год
	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование видов организаций отрасли
	Административно-территориальные уровни обеспечения услуг
	Единица измерения
	Минимальная количественная характеристика
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Услуги библиотек
	Библиотеки
	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек
	Общедоступная библиотека. 4 книги на 1 жителя
	1
	

	2
	Услуги культурно-досуговых учреждений
	Учреждения культуры клубного типа
	Сельские поселения с числом жителей от 1 тысячи до 2 тысяч человек
	Зрительские места на 1 тысячу жителей
	100
	


В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан предполагает:

· увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;

· разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций;

· развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации предполагает:

· выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры и массовых коммуникаций;

· поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;

· поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий в поселении.

1.8 Физкультура и спорт
В соответствии с ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» к 2020г. необходимо довести численность занимающихся физкультурой и спортом до 30% населения, или до 500 человек применительно к сельскому поселению Инаркой.

Потребность сельского поселения на расчётный срок генерального плана в физкультурно-оздоровительных объектах в соответствии с приложением к СНиП 2.07.01-89* приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Потребность сельского поселения в физкультурно-спортивных сооружениях
	Наименование физкультурно-спортивного сооружения
	Норматив на 1000 жителей
	Имеется в наличии в 2015 г, м2
	Потребность в 2035 г.
м2

	1
	2
	3
	4

	Плоскостные спортивные сооружения
	900 м2
	8024
	1438,0

	Спортивные залы общего пользования (школьный)
	60 м2 площади пола
	290
	96,0

	Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания
	70 м2 общей площади
	Отсутствуют
	112,0

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	20 м2 зеркала воды
	Отсутствуют
	32,0

	Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ)
	10 м2 площади зала
	130
	16,0


2. Базовый сценарий развития территории

На основе прогноза развития демографической ситуации и прогноза развития экономики в сельском поселении Инаркой определяется базовый сценарий развития территории, включающий в себя все аспекты её развития – и социальной, и экономической, и экологической, и пространственной системы.

Сегодня перед сельским поселением стоит задача реструктуризации существующей экономики (в основном сегодня не работающей) и определить вектор ее дальнейшего развития.

При реализации базового сценария развития сельского поселения Инаркой ждёт поступательное развитие во всех отраслях экономики и социальной жизни, связанное с развитием сельского поселения из моноструктурного сельскохозяйственного центра в современное полифункциональное поселение с диверсифицированной экономикой и более высокой долей сферы услуг и нематериального производства. В основу базового сценария положено достижение показателей целевого прогноза развития экономики и стабилизационного прогноза развития демографической ситуации.

Основой реализации базового сценария развития станет проведение комплекса работ по нескольким направлениям:

Диверсификация экономики поселения
Диверсификация – изменение, расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта.
Поскольку сельское поселение Инаркой было поселением с моноэкономикой, где доминировало сельскохозяйственное производство, важнейшей сердцевиной программы экономического развития сегодня является задача развития многопрофильной экономики в сельском поселении, для чего необходимо рассматривать все существующие пути, а именно: расширение и реформирование существующих предприятий сельского поселения; создание новых производств; развитие малого бизнеса; расширение и развитие предприятий торговли и сферы услуг. Необходимо из всех имеющихся предпосылок развития экономики выбрать наиболее реальные. Одним из главных направлений здесь должна стать интеграция в планируемый к развитию сельскохозяйственный комплекс.

В Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года указывается, что в сельскохозяйственном комплексе основными мероприятиями, необходимыми для его дальнейшего развития, должны стать поддержание и расширение отраслей животноводства; в пищевой промышленности - внедрение современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхождения.

Активное развитие пищевой промышленности

Это сценарий для первого этапа развития поселения по стратегии выхода из кризиса. Пищевая промышленность – наиболее мобильный вид производства, не требующий во многих случаях значительных капиталовложений, ориентированный на малый и средний бизнес и тесно связанный с окружающей сельской местностью как с источником поступления сырья. Также налицо и стабильный рынок сбыта в виде городов Терек, Майский и Нальчик, а также других населённых пунктов КБР. Размещение предприятий переработки сельхозпродукции может носить дисперсный характер, и быть приближено к местам проживания. Преобладающим типом таких предприятий могут быть малые предприятия с численностью работающих до 50 чел. Развитие пищевой промышленности на начальном этапе позволит создать основу для формирования новых отраслей производства и создаст довольно большую группу собственников и работников малых и средних предприятий. Инвестирование строительства подобных предприятий носит характер «коротких плеч инвестиций». Поставка сырья для пищевой промышленности ещё более усилит связь сельского поселения с прилегающей территорией и усилит его роль на расчетную перспективу с расширением зоны влияния поселения и углубления его взаимосвязей с окружающей территорией. 
Администрацией сельского поселения планируется выделение земельных участков под строительство складских помещений для сельскохозяйственной продукции.
Привлечение инфраструктурных инвестиций

Крупные проекты по развитию производства, логистики и т.п. способны не только создать новые рабочие места, повысить доходность бюджета поселения, но и создают положительный образ поселения как места, где оказывается особое внимание бизнесу. Реализация крупных инвестиционных проектов позволяет значительно повысить уровень инфраструктуры – как инженерной, так и транспортной, чем воспользуется малый и средний бизнес, приходящий в поселение.

Создание благоприятной среды для бизнеса

Предполагает проведение сразу нескольких разноплановых мероприятий. Это и привлечение разнообразных инвестиций в производственный комплекс поселения и сферу услуг посредством популяризации поселения, его возможностей, создания позитивного образа села Инаркой как полифункционального поселения. Это выделение свободных площадок для застройки производственными предприятиями, предприятиями логистического комплекса, транспорта и т.п. Это и привлечение в поселение предпринимателей благодаря относительно недорогим кадровым ресурсам и другие направления деятельности.

Создание центра и иных общественных пространств

Создание сельского центра, доступного в равной мере из разных частей поселения, содержащего в себе объекты социальной инфраструктуры – образования, физкультуры и спорта и т.п., позволит сформировать единый сельский организм, который в силу своей типологической специфики получил дисперсную структуру расселения. Формирование общественных пространств, являющихся центром притяжения всех жителей села , способствует самоощущению горожанами себя жителями достаточного села , в противоположность «сельской» ментальности, свойственной им в настоящее время. В целом это будет способствовать повышению качества сельской среды и реабилитации образа села  как места, пригодного для жилья.
Изучение зарубежного опыта показывает, что наилучшим образом для формирования общественных пространств подходят торгово-развлекательные общественные центры, сочетающие в себе магазины, в т.ч. довольно крупные («якорные»), маленькие кафе, кинотеатр, танцевальные залы, небольшие музеи, аттракционы, иногда – спортивно-зрелищные объекты. Почти всех их возможно объединить под одной крышей и создать универсальный центр, где собирались бы жители для досуга и общения. Развитие общественной застройки (офисов, контор, банков и т.п.) также позволит привлечь бизнес, не связанный с материальным производством. 

Реконструкция жилой застройки

Одна из главных составляющих программы оздоровления сельской среды предусматривает проведение, как комплексной реконструкции жилых кварталов, так и массовое новое жилищное строительство. Помимо этого необходимо планомерно проводить работы по благоустройству сельских территорий - восстановлению твёрдых покрытий на улицах и проездах, реконструкции освещения, устройства систем водоотведения и дренажа, озеленение территорий. К реконструкции жилой застройки необходимо отнести новое строительство, реконструкцию и обновление систем коммунально-бытового обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Это школа, детские сады, участки которых нуждаются в дополнительном озеленении, благоустройстве и т.п.

Развитие транспортной инфраструктуры.

Комплексная реконструкция улично-дорожной сети должна проводиться по населенному пункту сельского поселения. Главная её цель – обеспечение устойчивых связей между отдельными районами села. Для этого наиболее актуальным является реконструкция поперечных магистралей, то есть направленных перпендикулярно к основной улице Дышекова– по улицам Ленина, Хубиева, 317 Дивизии. Увеличение числа поперечных связей должно способствовать разнообразию формирующихся передвижений на территории. Это же косвенно будет способствовать более гибкому формированию рынка труда в селе, активизации трудовых, культурно-бытовых связей внутри села, и, в конечном счёте, повышению качества сельской среды и его привлекательности для проживания. 

3. Формирование целей и задач территориального планирования

Территориальное планирование является основой для пространственного закрепления социально-экономического развития территории. Это следует из положений Градостроительного кодекса РФ (статья 9), обязывающего разрабатывать документы территориального планирования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, что на практике означает работу над такими документами во взаимоувязке со стратегическими направлениями социально-экономического развития.

Разработчики проекта генерального плана для формирования целей и задач территориального планирования пользовались концепцией Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года:

· обеспечение экономического развития региона и повышение уровня жизни населения; 

· снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня.

Генеральный план как документ территориального планирования сельского поселения должен следовать в определении целей территориального планирования – канве, заданной стратегией социально-экономического развития всего региона. Вместе с тем, стратегия социально-экономического развития региона – рамочный документ, лишь задающий общий тон и вектор развития всего региона и при переносе её целей на уровень территориального планирования муниципального образования в отсутствие стратегии социально-экономического развития самого поселения приходится дифференцированно подходить к учёту и реализации целей.

Главная цель территориального планирования муниципального образования сельское поселение Инаркой проистекает из самого определения территориального планирования как осуществляющегося «в целях устойчивого развития территорий»:

Цели территориального планирования носят несколько второстепенный характер и отражают «привязку» главной цели территориального планирования к конкретной территории поселения:

· формирование поселения как полифункционального промышленного центра;
· повышение уровня жизни населения. Формирование среды, привлекательной для проживания;
· повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачи территориального планирования определяются на основе базового сценария развития территории. Задачами территориального планирования являются:

· стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий опережающего развития производственной, образовательной, культурной, транспортной составляющей сельской системы;
· обеспечение роста сельскохозяйственного производства, создание пищевой промышленности, непроизводственного сектора как основы диверсификации экономики поселения и замены исторически сложившейся специализации поселения.

· обеспечение планировочного единства сельской территории посредством формирования нового общепоселкового центра и нового жилого фонда;
· оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;
· оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;
· комплексное развитие жилых территорий и подготовка площадок для увеличения объемов жилищного строительства с учетом повышения комфортности жилой среды, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда поселения;
· модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Реконструкция улично-дорожной сети в населенном пункте сельского поселения. Содействие в реконструкции региональных автодорог на территории поселения;
· формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных территорий на основе сохранения озелененных территорий, парков, освоения под озеленение новых территорий;
· экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности;
· снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий по принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ, подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти КБР.

4. Архитектурно-планировочная организация поселения
4.1. Границы муниципального образования

Сельское поселение Инаркой в настоящее время не имеет территориальных споров со смежными муниципальными образованиями.

В существующих границах населенных пунктов сельского поселения достаточно резервов для производственного и селитебного развития села Инаркой.

Селитебная территория – часть территории населённого пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.

Проектом генерального плана в целях предотвращения изъятия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства, предлагается выделение в границах сельского поселения Инаркой земель населенного пункта села Инаркой. В графической части проекта генерального плана отображена черта населенного пункта села Инаркой (в данном случае в границах сельского поселения будут земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, населенных пунктов, лесного и водного фондов, запаса).

4.2. Приоритеты в развитии сельских территорий

Определение приоритетов развития территорий населенных пунктов сельского поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

В соответствии с заявленными целями территориального планирования, на основе комплексного анализа развития территорий населенных пунктов сельского поселения и учёта существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры (на расчётный срок и перспективу):

1. Реконструкция исторически сложившегося центра села Инаркой, на пересечении улицы Дышекова с улицей Ленина с совмещением административных, культурных, социальных и торговых функций кварталов, прилегающих к улицам.
2. Выделение земельных участков и строительство складских помещений в восточной части села Инаркой;

3. Комплексное освоение территорий, отведенных и планируемых для использования в целях индивидуального жилищного строительства. 

4. Реконструкция системы внутрисельских магистралей с формированием направления, к межрегиональной автотрассе (улица Дышекова) и устройством сети магистралей, проходящих в меридиональном направлении и обеспечивающих поперечные связи.

5. Формирование системы рекреационных территорий сельского значения:

· Сквер за зданием Дома Культуры.

6. Формирование сети обслуживании населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

4.3. Функциональное зонирование
В основе трансформации функционального зонирования сельского поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость посредством функционального зонирования территории сельского поселения создать основу для сбалансированного развития территорий сельского поселения.

2) Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое жилищное строительство.

3) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом секторе.

4) Необходимость проведения комплекса мероприятий по оздоровлению окружающей среды и улучшению экологической ситуации.

5) Необходимость содействовать средствами территориального планирования опережающего развития малого и среднего бизнеса на территории населенных пунктов сельского поселения.

6) Необходимость посредством установления границ функциональных зон и параметров функционального использования территорий создать базу для градостроительного зонирования территории населенных пунктов сельского поселения – установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

Жилые зоны
Жилые зоны в сельском поселении Инаркой занимают 105,5 га.

Включает в себя территории, занятые существующей и проектируемой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, занятыми садами, огородами, хозяйственными постройками, гаражами и т.п.

На территории жилых зон предусмотрено устройство детских садов и школ. С целью организации полноценного обслуживания населения на территории жилых зон могут быть размещены объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания.

С целью сохранения разнообразия сельской среды и сбалансированности размещения рабочих мест допускается размещение в жилой зоне офисов, банков, контор различных организаций и т.п.

В общем виде регламент функционального использования территории выглядит следующим образом (таблица 4.1).

Таблица 4.1.

Рамочный регламент функционального использования
зоны индивидуальной жилой застройки

	Преобладающие виды функционального использования
	Допустимые виды
функционального использования

	Индивидуальные жилые дома
	Гостиницы

	Блокированные жилые дома с приусадебными участками
	Офисы, отделения банков 

	Здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура
	Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения

	Общеобразовательные учреждения
	Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

	Дошкольные образовательные учреждения
	Магазины торговой площадью 50 м2 и более, 

	Специальные и специализированные образовательные учреждения
	Службы доставки питания по заказу

	Справочные бюро; библиотеки;
	Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей
	Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни
	Автомойки мощностью не более двух постов

	Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты 
	Приёмные пункты вторичного сырья

	Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; прачечные и химчистки 
	Физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей

	Магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2
	Общественные бассейны, в т.ч. с открытыми (летними) ваннами

	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты
	Открытые площадки для занятий групповыми видами спорта

	Ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных 
	Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках

	Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка
	Здания и сооружения культовых учреждений

	Пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны
	Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки

	Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города
	

	Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.)
	


Максимальная этажность для такой зоны – 3 этажа для индивидуальных жилых домов и столько же для общественных зданий.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 12 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов. 

Для сохранения традиционного уклада организации частного домовладения проектом предусмотрена возможность строительства ограждений земельных участков и ворот до 3-4 метров. На территории села  необходимо принять местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие сложившиеся особенности жилищного строительства и национальную типологию жилища. 

Процент застройки на расчётный срок определён с учётом существующего землепользования и традиций пространственной организации домовладений и колеблется в зависимости от градостроительной ценности территорий от 30% до 70%.

Плотность жилого фонда брутто по обмеру опорного плана в такой зоне в настоящее время равна 61,2 м2/га. 

На расчётный срок предполагается увеличение плотности жилого фонда за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев и нового строительства.  На рис.4.1 показаны районы планируемой перспективной застройки. Общая площадь, отводимая под ИЖС, составляет 22,8 га.
При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит уточнить потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

Всего зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в соответствии с проектом будет занимать 128,3 га.

Общественные зоны
Выделены на месте формируемого общепоселкового центра, включают в себя территории существующего и нового планируемого административного центра села, центров расчетных градостроительных районов, территории, преимущественно занимаемые зданиями органами местного самоуправления, офисами, банками, гостиницами, культурно-развлекательными объектами, кинотеатрами, клубами, предприятиями общественного питания, магазинами. Примерный регламент функционального использования общественно-деловых зон приведён в таблице 4.2. В общественно-деловых зонах, как и в любых других видах общественных зон не предусмотрено выделение допустимых видов функционального использования. Общественная зона – центр деловой активности, и здесь нет смысла дополнительно ограничивать виды застройки. 
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Рис.4.1. Районы перспективной жилой застройки СП Инаркой
Таблица 4.2

Рамочный регламент функционального использования
общественно-деловых зон.

	Виды функционального использования:

	Здания органов местного самоуправления, суды, прокуратура

	Гостиницы

	Офисы, отделения банков

	Учреждения высшего, среднего специального и начального профессионального образования (независимо от форм собственности и административной подчинённости)

	Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

	Театры, кинотеатры, концертные залы, залы для встреч и собраний, универсальные зрительные залы

	Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения

	Ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр

информационные, компьютерные (неигровые) центры, справочные бюро; архивы, библиотеки;

	Салоны сотовой связи, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей

	Центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты

	Выставочные залы и комплексы

	Научно-исследовательские учреждения без производственной базы, либо с базой, не требующей установления санитарно-защитной зоны

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения

	Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты

	Пошивочные ателье и мастерские; прачечные, химчистки

	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

	Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы

	Магазины продовольственные и промтоварные площадью торгового зала до 5000 кв.м.

	Универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами)

	Специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

	Службы доставки питания по заказу

	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

	Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

	Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 20 машиномест

	Физкультурно-спортивные комплексы, в т.ч. с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования, спортивно-оздоровительные центры

	Рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 3000 кв.м., площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м.

	Диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

	Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

	Общественные туалеты

	Объекты гражданской обороны

	Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки


Параметры общественной застройки нет смысла так строго нормировать, как параметры жилой среды. Вместе с тем, исходя из общей установки на отсутствие в села  новых зданий этажностью выше 3 этажей, необходимо этот высотный параметр задать и для общественных зданий, трансформировав его в высоту в метрах, поскольку для общественных зданий характерны более разнообразные типологические и конструктивные схемы. Таким образом, предельная высота застройки общественно-деловых зон может составить 12 м. (за исключением культовых, культурных и административных зданий). Максимальный процент застройки не нормируется и определяется проектным решением при соблюдении нормативов по инсоляции жилых зданий, противопожарных, санитарных и других норм. 

Площадь общественно-деловых зон – 1,96 га, в том числе:
· Коммерческие и торговые зоны.

Рамочный регламент функционального использования территории коммерческо-торговой зоны приведён в таблице 4.3.
Таблица 4.3.

Рамочный регламент функционального использования
коммерческо-торговых зон.

	Виды функционального использования:

	Рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью не менее 1500 кв.м, площадки для торговли «с колёс»

	Гостиницы

	Выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы торговой и (или) выставочной площадью более 2000 м2

	Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

	Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей

	Центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны

	Аптеки, аптечные пункты

	Пункты обмена валюты

	Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.)

	Пошивочные ателье и мастерские;

	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

	Прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания

	Магазины продовольственные и промтоварные;

	Гипермаркеты и торговые центры общей торговой площадью не менее 5000 кв.м

	Универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами) 

	Специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

	Ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр

	Службы доставки питания по заказу

	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

	Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

	Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 50 машиномест

	Диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

	Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

	Общественные туалеты

	Объекты гражданской обороны


Параметры застройки не нормируются в рамках регламентов и должны соответствовать нормативно-техническим документам в целом.

Ограничение по этажности – 3 этажа. 

Площадь коммерческо-торговых зон составляет 0,0352 га.

· Зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения.

Зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения выделены на участках, занятых соответствующими объектами. Развитие их предполагается в основном за счёт реконструкции и модернизации на занимаемых площадях.

Занимают 0,01 га территории.
· Зоны объектов образования. 

Выделены на участках, занятых соответствующими объектами системы образования и занимают территорию в 1,4 га. Предоставление новых земельных участков учреждениям образования и объектам дополнительного образования не предполагается.
· Зона культовых объектов.

На сегодняшний день в сельском поселении Инаркой из культовых объектов есть мечеть, расположенное в центре села. Площадь территории 0,05 га.
Производственные зоны

Площадь производственно-коммунальных зон – 16,4 га.

В целях создания более благоприятных условий для развития новых промышленных предприятий и снижения налоговой нагрузки предлагается земли арендаторов, фермеров, КФХ не исключать из категории земель сельскохозяйственного назначения и не переводить их в категорию земли населенных пунктов.
При наличии инвестора на определенные производственные площадки, их можно выделять под строительство новых промпредприятий и до истечения расчётного срока. 

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны включают в себя пять видов:

· зона многолетних насаждений;

· зона парков, скверов, бульваров;

· зона объектов физкультуры и спорта;

· зона природных ландшафтов;

· зона массового летнего отдыха.

На территории сельского поселения Инаркой отсутствуют зона многолетних насаждений, зона парков, скверов, бульваров и массового летнего отдыха. Зона объектов физкультуры и спорта представлена стадионом, 2 спортивными залами и футбольным мини-полем.
Подробное описание развития зелёных насаждений в населенном пункте сельского поселения отражено в главе 9.4 «Озеленение территории».
Динамика площадей рекреационных зон приведена в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Динамика площадей рекреационных зон
	Наименование зоны
	2016 год
	2035 год

	
	площадь, га
	%
	площадь, га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Зона многолетних насаждений
	-
	-
	1,0
	53,5

	Зона парков, скверов, бульваров
	0,14
	16,1
	0,14
	7,5

	Зона объектов физкультуры и спорта
	0,73
	83,9
	0,73
	39,0

	Зона природных ландшафтов
	-
	-
	-
	

	Зона массового летнего отдыха
	-
	-
	-
	

	Итого:
	0,87
	100,00
	1,87
	100,00


Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного производства на расчетный период (2035 г.) не уменьшится. Изъятия земель для целей жилищного, гражданского и промышленного строительства настоящий проект не предполагает.

Зона земель сельскохозяйственного производства занимает 4566,1 га.

4.4. Баланс территорий (проектный)

Баланс территорий – сложившееся или проектируемое деление территории определённой народно-хозяйственной зоны по видам использования. Проектируемый баланс территорий Сельского поселения Инаркой приведен в таблице 4.5.
Таблица 4.5.

Баланс территорий сельского поселения Инаркой
	№ п/п
	Наименование категории/ зон, видов использования
	2016 год
	2035год

	
	
	площадь, га
	%
	площадь, га
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общая площадь
	4872,9
	100,00
	4872,9
	100,00

	2.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4566,1
	93,7
	4566,1
	93,7

	3.
	Земли промышленности и иного специального назначения
	48,7
	1,0
	48,7
	1,0

	4.
	Земли населенного пункта
	258,0
	5,3
	258,0
	5,3

	4.1
	Жилая зона
	105,5
	
	128,3
	

	4.2
	Общественно-деловая зона
	1,96
	
	1,96
	

	4.3
	Промышленная зона
	
	
	-
	

	4.4
	Коммунальная зона
	8,2
	
	8,2
	

	4.5
	Коммерческая зона
	0,0352
	
	1,0
	

	4.6
	Прочие 
	142,31
	
	-
	


5. Жилищное строительство

5.1. Основные направления жилищного строительства

Проектом генерального плана предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

· приоритет коттеджной застройке различной этажности, комплексная застройка свободных территорий в сельских поселениях после разработки соответствующих проектов планировок;

· преимущественно индивидуальное жилищное строительство и развитие объектов социального обслуживания на территории сельских поселений – центрах муниципальных образований без изменения границ населенных пунктов;

· обеспечение высоких эстетических характеристик застройки, ее соразмерности окружающему ландшафту, запрет на типовую застройку;

· улучшение экологического состояния жилых зон, вывод с территории жилых кварталов транзитного и грузового автотранспорта.

Основными источниками финансирования жилищного строительства должны быть внебюджетные средства, в первую очередь средства граждан, банковские кредиты, жилищные сертификаты, ипотечное кредитование.

Так как территория сельского поселения Инаркой расположена в районе сейсмичностью 8-9 баллов, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» возможно строительство только одно-, двухсекционных жилых зданий высотой не более 3 этажей, а также малоэтажной застройки с приусадебными и приквартирными участками.

Здания и сооружения следуют разделять антисейсмическими швами. Расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями следует увеличить на 20% от нормативно нормируемой величины (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

5.2. Площадки жилищного строительства

Проектом генерального плана Проектом генерального плана не предусмотрено новое строительство объектов социального обслуживания населения, формирование планировочного ядра РГР сложилось исторически. Размещение микрорайонных объектов инженерной инфраструктуры (ТП/РП, ШРГП, котельная и т.п.) на той же территории зависит от ее технических условий, направленное на экономию инженерной и транспортной инфраструктуры при реконструкции объектов обслуживания.

объектов обслуживания.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по планировочным районам; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Генпланом учтены существующие проекты планировки по новому жилищному строительству.

Генеральным планом предусматривается увеличение плотности жилого фонда населенных пунктов сельского поселения за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев и нового жилищного строительства. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

· подключение коммуникаций;

· замену несущих конструкций;

· пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность зданий и показатель жилищной обеспеченности.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

При разработке генерального плана сельского поселения Инаркой предлагаются следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства в пределах населенных пунктов в целях обеспечения жителей населенного пункта жильем:

· разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных домов, а также на реконструкцию жилого фонда;

· комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда.
На рисунке 5.1 показаны основные площадки нового жилищного строительства (Пр РГР-1-6).
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Рисунок 5.1. Основные площадки нового жилищного строительства
6. Обслуживание населения
Обслуживание населения

6.1. Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

Проектом генерального плана не предполагается выделение земельных участков для строительства новых детских садов, хотя расположение существующих учреждений не соответствует рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* радиусам обслуживания.

Предлагается осуществить следующие мероприятия:

· реконструкция и капитальный ремонт детского сада - ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой". 
Представленные выше мероприятия являются оценочными для определения приблизительного объёма реконструкции и капитального ремонта детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с будущими расчетными показателями региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории сельского поселения.

Общеобразовательные школы

Проектом генерального плана не предполагается выделение земельных участков для строительства новых школ, хотя расположение существующих учреждений не соответствует рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* радиусам обслуживания.

Предлагается осуществить следующие мероприятия:

· реконструкция и капитальный ремонт МКОУ "СОШ с.п. Инаркой".
Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма реконструкции и ремонта средних образовательных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки расчётных градостроительных районов необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения и в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования.

6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и республиканских целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарозамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего развитию поликлинической сети и формированию специализированных диагностических и консультационных центров.

Норматив обеспечения населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями выполняется. Настоящим генеральным планом не предусмотрено строительство новых зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, а только капитальный ремонт.

6.3. Учреждения культуры и искусства

На территории сельского поселения Инаркой размещен МУК «Сельский дом культуры» в с.п. Инаркой на 170 посадочных мест, с встроенной библиотекой, где хранится 20000 томов.
Предлагается осуществить следующие мероприятия:

· реконструкция и капитальный ремонт здания Сельского дома культуры в расчетный срок.

6.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В соответствии с ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» к 2020г. необходимо довести 
численность занимающихся физкультурой и спортом до 30% населения, или
до 500 человек применительно к сельскому поселению Инаркой.

Потребность сельского поселения на расчётный срок генерального плана в физкультурно-оздоровительных объектах в соответствии с приложением к СНиП 2.07.01-89* приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Потребность сельского поселения в физкультурно-спортивных сооружениях

	Наименование физкультурно-спортивного сооружения
	Норматив на 1000 жителей
	Имеется в наличии в 2015 г, м2
	Потребность в 2035 г.
м2

	1
	2
	3
	4

	Плоскостные спортивные сооружения
	900 м2
	8024
	1438,0

	Спортивные залы общего пользования (школьный)
	60 м2 площади пола
	290
	96,0

	Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания
	70 м2 общей площади
	Отсутствуют
	112,0

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	20 м2 зеркала воды
	Отсутствуют
	32,0

	Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ)
	10 м2 площади зала
	130
	16,0


Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта:

· Реконструкция стадиона в селе Инаркой, с выделением территории для открытого бассейна в расчетный срок и за пределами расчетного срока.
Во исполнение вышеперечисленных мероприятий не осуществляется резервирование зон для строительства объектов социальной сферы. Сроки реконструкции, параметры сооружений необходимо уточнить в документации по планировке территории.

6.5. Коммунальные объекты

Потребность сельского поселения на расчётный срок генерального плана в коммунальных объектах в соответствии с приложением к СНиП 2.07.01-89* приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Потребность сельского поселения в коммунальных объектах
	Наименование коммунального объекта
	Единица
измерения
	2015 г.
	2025 год (I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5

	Пожарное депо
	автомобиль
	2
	2
	2

	Общественные уборные
	1 прибор
	н/д
	2
	2

	Кладбище
	га
	8,5
	8,5
	8,5


Пожарные депо

На территории сельского поселения Инаркой нет подразделений пожарной охраны.
По нормам НПБ 101-95 на первую очередь необходимо одно пожарное депо на 2 машины в соответствии с приложением 7 к НПБ. Необходимо выделение земельного участка и строительство здания пожарного депо на 2 автомашинамы в соответствии с НПБ 101-95 и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

Общественные уборные

Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативных 1 уборной на 1000 жителей или 2 места на расчетный срок (2035 г.). Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где необходимо определять места для размещения отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные. 

Кладбища

Село Инаркой достаточно обеспечено кладбищами. Территория нового кладбища составляет 4,0 га и в соответствии с СНиП 2.07.01-89* будет достаточна в расчетный срок. 

6.6. Коммерческий сектор системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не даёт объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках, установленных законом полномочий соответствующего уровня. 

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти. 

Вместе с тем, используя различные механизмы градорегулирования, необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. развивать формы торговли продуктами первой необходимости, в основном, за счёт мелких магазинов шаговой доступности;

2. развивать формы микрорайонной торговли, в основном, за счет совмещения нескольких различных магазинов на компактной территории;

3. сформировать и внедрить в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

7. Транспортный комплекс (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

7.1. Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2025 г.):

· ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
на расчётный срок (2035 г.):

· упорядочение улично-дорожной сети в населенном пункте сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

· строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в населенных пунктах сельского поселения.
7.2. Улично-дорожная сеть

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения, проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети:
1. Реконструкция улиц села Инаркой: Дышекова, Ленина, ул. Хибиева с доведением их до требований магистральной улицы общесельского значения.
2. Реконструкция улиц села Инаркой: Гетежаева, 317 Дивизии, Нижняя, Терская с доведением до требований дороги местного значения.

В проекте генерального плана приведены поперечные профили магистралей местного и районного значения (Рисунок 7.1). Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должна остаться ширина проезжих частей. При подготовке комплексной транспортной схемы сельского поселения эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы. 
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Рис. 7.1. Поперечные профили магистралей местного и районного значения
Протяжённость улично-дорожной сети сельского поселения на 2035 г. не изменится и составит по муниципальному образованию 48,9 км, в том числе дороги, находящиеся вне населенного пункта – 30,3 км, протяженность дорог в селе  Инаркой – 18,6 км.
Необходимо провести мероприятия по благоустройству – мощению тротуаров, строительству современных остановочных павильонов, освещению.
7.3. Транспорт сельского поселения
Расчет автомобильного (легкового) парка сельского поселения, находящегося в частной собственности, проводился с учетом прогноза численности населения, результаты приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Расчет автомобильного парка сельского поселения

	Показатели
	Годы

	
	2015 г.
	2025 год
(I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4

	Численность населения
	1540
	1558
	1578

	Легковые автомобили, находящиеся в частной собственности
	236
	242
	250

	Уровень автомобилизации
	153
	155
	158


Уровень автомобилизации постепенно будет расти. 
Незначительное увеличение числа автомобилей не потребует расширения территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта. 

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте произойдет незначительный, но развивать и благоустраивать улично-дорожную сеть необходимо. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объёмы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте. 

7.4. Общественный транспорт

Автобус и маршрутное такси на расчётный срок останутся основным видом общественного транспорта, однако их удельный вес в транспортной работе по села м будет неуклонно снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

8. Инженерная инфраструктура

8.1. Водоснабжение

В настоящее время село Инаркой имеет централизованную систему водоснабжения.

Проектом предлагается реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования сельское поселение Инаркой на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности – 0,75, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле (1) СНиП 2.04.02-84*, м3/сут:

Q сут. m = Σqж Nж /1000,
где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий. Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и системой канализации с горячим водоснабжением.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q = 195 л/сут на человека по таблице 8.1.
Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на 1 жителя принимаем 50 л/сут. (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.3, табл. 3, прим. 1).

Таблица 8.1

Среднесуточное удельное водопотребление

	Степень благоустройства
районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах
на 1 жителя, л

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	

	без ванн
	125 – 160

	с ванными и местными водонагревателями
	160 – 230

	с централизованным горячим водоснабжением
	230 – 350


Количество воды на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.1, т. 1, прим. 4).
Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле (2) СНиП 2.04.02-84*, л/сут:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m = 195 * 0,75 = 146 л/сут.,

где:

Ксут.max= 0,75 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

На I очередь суточный расход составит 195 * 1578/1000 * 0,75 = 231,0 м3/сут., на расчетный период – 195 *1598/1000 * 0,75 = 234,0 м3/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек, на производстве – 30 л/сек.

Потребный расход составит:

Расход = (10 + 30) * 3 * 3600/1000 = 432 м³

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенного пункта сельского поселения.

При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Данные по потребности в воды жителями муниципального образования приведены ниже в таблице 8.2.
Потребный расход хозяйственно-питьевой воды в 2025 г. (I очередь) составит 0,79 тыс. м³ в сутки, а в 2035 г. (Расчетный срок) – 0,80 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. 

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Таблица 8.2
Потребность в воде в сельском поселении Инаркой 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоснабжение максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2025 год

(I очередь)
	2035 год

(Расчетный срок)
	2025 год

(I чередь)
	2035 год

(Расчетный срок)
	2025 год

(I чередь)
	2035 год

(Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,231
	0,234
	
	
	0,231
	0,234

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	3
	Полив улиц, площадей и зеленых насаждений2
	
	
	0,078
	0,079
	0,078
	0,079

	4
	Пожаротушение3
	
	
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432

	5
	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,790
	0,800


1Прогноз численности населения в 2025 г. 1558 человек, в 2035 г. – 1578 человек.

2Только в летний период, .

3Принимается 1 пожар в населенном пункте по 10 л/с и 1 пожар на предприятии по 30 л/с.
В целях обеспечении населенного пункта новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо продолжить изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории населенного пункта и приступить к строительству новых скважин, водоводов, резервуаров чистой воды, обустройству охранных зон.

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения сельского поселения Инаркой и инвестиционные проекты в водоснабжении, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

· разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений;
· разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения по ул. 317 Дивизии протяженностью 1000 метров диаметром 100 мм;
· строительство новых сетей водоснабжения по ул. 317 Дивизии протяженностью 1000 метров диаметром 100 мм;
· реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков.
· замена ветхих сетей водоснабжения по ул. Ленина, Нижняя, пер. Южный.
· установка пожарных гидрантов при реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами.
Благодаря установке приборов учета водопотребления прогнозируется уменьшение общее водопотребление в населенном пункте сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящего раздела позволит:

· обеспечить стабильным централизованным водоснабжением населенные пункты сельского поселения;
· улучшить качество питьевой воды;
· снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой;
· повысить надежность систем водоснабжения и способствовать снижению потерь водных ресурсов;
· увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

8.2. Водоотведение (Канализация)
В настоящее время на территории сельского поселения Инаркой нет системы водоотведения. 

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы канализации в селе Инаркой. Прежде всего, это строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений.

В связи с отсутствием данных о перспективном развитии производства в сельском поселении Инаркой допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода. Расход сточных вод определен по таблице 3 СНиП 2.04.03-85. что составляет в 2025 году 0,234 тыс. м3 в сутки (население1558 человек 150 литров в сутки), в 2035 году (население1578 человека) – 0,0,237 тыс. м3 в сутки.
В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией села Инаркой. (Таблица 8.3). 
Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, в 2025 году при населении 1558 человек 0,315 тыс. м3 литров в сутки, в 2035 году при населении 1578 человека – 0,321 тыс. м3 литров в сутки.

Основные решения по обеспечению всех объектов села Инаркой системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
При разработке генерального плана МО «Сельское поселение Инаркой» в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки.

2. Строительство новых сетей водоотведения.
3. Строительство  канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки.

4. Корректировка предлагаемой генеральным планом схемы расположения канализационных сетей специализированной организацией.
В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации села Инаркой, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения жителей населенного пункта, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Основные мероприятия по энергосбережению: 

· оснащение потребителей современными приборами учета;

· установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и водоотведении.

Таблица 8.3
Расчетные стоки в сельском поселении Инаркой 

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоотведение максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2025 год 
(I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)
	2025 год (I чередь)
	2035 год 
(Расчетный срок)
	2025 год 
(I очередь)
	2035 год 
(Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,234
	0,237
	
	
	0,234
	0,237

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,023
	0,024
	0,023
	0,024

	3
	Перспективное развитие производства, 25%
	
	
	0,058
	0,060
	0,058
	0,060

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,315
	0,321


1В 2025 г. в селе Инаркой будет проживать 1558 человек, в 2035 г. – 1578 человек
8.3. Газоснабжение

Потребность в газе сельского поселения Инаркой определяется по укрупненным показателям.

Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

· на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

· на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

· на отопление жилого и общественного фонда через отопительные котельные;

· на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Источником газоснабжения будет являться природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу-отводу через АГРС «Ново-Хамидие».

Численность населения сельского поселения Инаркой к 2025 году составит 1558 человек, в 2035 году – 1578 человек.

Потребность в газе на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением новых застраиваемых территорий принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год (таблица 8.4).

Таблица 8.4

Потребность в газе на жилищно-коммунальные нужды

	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Потребность в газе, тыс. м3

	
	На 2025 год (I очередь)
	На 2035 год (Расчетный срок)
	На 2025 год (I очередь)
	На 2035 год (Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5

	Село Инаркой
	1558
	1578
	467,4
	473,4

	Итого:
	1558
	1578
	467,4
	473,4


Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V2020 = 467,4* 0,05 = 23,37 тыс. м3;

V2030 = 473,4* 0,05 = 23,67 тыс. м3.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V2020 = 467,4* 0,15 = 70,11 тыс. м3;

V2030 = 473,4* 0,15 = 71,01 тыс. м3.

Суммарный расход газа составит:

V2020 = 467,4 + 23,37 + 70,11 = 560,88 тыс. м3;

V2030 = 473,4+ 23,67  + 71,01 = 568,08 тыс. м3.

Основной приоритет в развитии газоснабжения сельского поселения Инаркой необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом. 

За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на применение новых энергосберегающих технологий. 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

· протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом; 

· оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа; 

· применение домовых регуляторов газа;

· установка энергосберегающего газового оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении перечисленных энергосберегающих мероприятий и иных мер по энергосбережению в газоснабжении расход газа на жилищно-коммунальные нужды сельского поселения Инаркой на расчётный срок к 2035 году должен уменьшиться на 15%, и составить 482,87 тыс. м3 против 568,08 тыс. м3.

8.4. Энергоснабжение

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей сельского поселения Инаркой путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Необходима модернизация опорных ПС, снабжающих населенный пункт сельского поселения Инаркой электроэнергией, реконструкция линий электропередач и разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, например: однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод). Необходима реконструкция систем уличного освещения. Отсутствие освещения в темное время суток повышает травматизм, затрудняет посещение жителями культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ухудшает криминогенную обстановку. Для освещения улиц планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующим и проектируемой подстанциям.

В 2015 г. в сельском поселении Инаркой было израсходовано 1540 жителями 576,4 кВт, на 1 жителя приходилось 0,375 кВт. Расчет потребности в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды приведен в таблице 8.5.
Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 8.5
Потребность в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды

	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Потребность в электроэнергии, кВт

	
	На 2025 год (I очередь)
	На 2035 год (Расчетный срок)
	На 2025 год (I очередь)
	На 2035 год (Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5

	Село Инаркой
	1558
	1578
	584,25
	591,75

	Итого
	1558
	1578
	584,25
	591,75


В случае роста электрической нагрузки из-за ввода в действие предприятий будет происходить перерасчет существующих электрических нагрузок.

Максимальная электрическая нагрузка на первую очередь равна 584,25 кВт, на расчетный срок составит 591,75 кВт. В настоящее время загрузка трансформаторов ПС «Верхний Курп» составляет 65-80%, следовательно, на данный момент и в перспективе мощности трансформаторов достаточно для обеспечения сельского поселения Инаркой электроэнергией. 

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

· модернизация ПС «Верхний Курп» в целях устойчивого энергоснабжения потребителей зоны действия ПС;
· строительство ВЛ 10 кВ длиной 400 метров;
· установка ТП 10/0,4 кВ-250 кВА;
· строительство ВЛ 0,4 кВ длиной 1800 метров;
· реконструкция изношенных участков ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ;
· реконструкция системы уличного освещения;

· применение новых технологий.

Основные мероприятия по энергосбережению: 

· проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др.); 

· оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии; 

· проведение энергетических обследований электроподстанций;

· внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;

· установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии;

· установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи.

8.5. Теплоснабжение

На территории сельского поселения Инаркой отопление индивидуального сектора производится от автономных источников тепла.

В сельском поселении Инаркой работает 2 отдельно стоящие котельные:

· котельная ДО МКОУ "СОШ с.п. Инаркой";

котельная МКОУ "СОШ с. п. Инаркой".
Остальные организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения социальных объектов необходимо проведение реконструкции и модернизации существующих котельных.

Не предусматривается увеличение мощности существующих котельных и расширения сети теплотрасс. Основные мероприятия должны быть направлены на энергосбережение и реконструкцию генерирующих источников в зависимости от запросов потребителей тепла.

Основные направления развития теплоснабжения:

· применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде;

· установка современных тепло-энергоэффективных блочных котельных;

· замена изношенных теплопроводов;
· повышение эффективности использования котельных установок.

Основные мероприятия по энергосбережению: 

· оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами учета энергии; 

· проведение обследований тепловых сетей;

· уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, уменьшает тепловые потери;

· переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива;

· внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

Данные мероприятия значительно сократят потери при теплопередаче, а также приведут к энергосбережению.

8.6. Связь

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 80% семей, 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2035 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

9. Инженерная подготовка и благоустройство территории 

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с территории сел, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий. 

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

· организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

· в районах усадебной застройки предусмотрена открытая водосточная сеть;

· озеленение откосов;

· вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

9.1. Организация поверхностного стока
Ливневая сеть водоотведения в сельском поселении Инаркой отсутствует. Дождевые и паводковые воды с улиц населенных пунктов сельского поселения по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения.

Поверхностные стоки без очистки стекают в реку Курп. Вместе с потоком сточных вод в реку попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по очистке территории населенного пункта. Ливневые и талые воды также образуют на улицах села лужи и подтапливают здания и сооружения.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

9.2. Благоустройство территории

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства, отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов благоустройства требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.
Проектом Генерального плана предлагается строительство 2 детских площадок в разных частях с. Инаркой.
В расчетный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утвержденными на территории населенных пунктов сельского поселения среднесрочными программами благоустройства и озеленения.

Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства. В целях исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм. Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Необходимо увеличить количество малых архитектурных форм, существенно расширяя имеющуюся номенклатуру как предметов утилитарного, так и декоративно-эстетического характера. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в центре села Инаркой и местах массового скопления людей. 

Основные направления работы в части улучшения системы освещения села должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения сельских улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы освещения в селе, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов; в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное освещение. Предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: жилые дома и общественные здания, здания культовых зданий, и ряд других. 

9.3. Озеленение территории

Озеленение территории – это организованное, взаимосвязанное размещение объектов озеленения в плане населенного пункта, согласованное с общей планировочной структурой.

Основными принципами формирования системы озеленения территории являются:

· равномерность размещения и равнодоступность объектов озеленения;

· непрерывность и взаимосвязанность насаждений.

Работы по озеленению и благоустройству лучше поручить специалистам, которые смогут произвести их быстро и квалифицированно, с привлечением необходимой техники. 

Основным направлением работ по озеленению станет увеличение посадок зелёных насаждений общего пользования. 

В соответствии с требованиями таблицы 3 СНиП 2.07.01-89* площадь зелёных насаждений общего пользования должна составлять для населенного пункта  пунктов сельского поселения 1,0 га на расчетный срок. В настоящее время существующее состояние зеленых насаждений села неудовлетворительное и требует немедленного проведения работ по благоустройству территории.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

· реконструкция существующих зеленых насаждений и благоустройство территории существующего парка в районе ДК;

· озеленение существующих жилых кварталов;

· посадка защитных лесополос по границе застроенной территории села.

9.4. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка – это комплекс плановых, организационных, санитарных, санитарно-технических, хозяйственных мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации твердых отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья населения и общего благоустройства. Санитарная очистка от отходов производства и потребления является одним из существенных элементов благоустройства населенных мест.

Схема санитарной очистки рассматривает вопросы организации обращения с отходами потребления (ТБО). Задачи санитарной очистки:

· обеспечение всех источников образования отходов услугой по сбору, вывозу и удалению;

· сбор с источников образования отходов оплаты за данные услуги; обеспечение санитарных и экологических требований при обращении с отходами на территории населенных мест;

· минимизация затрат при обращении с отходами.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий по санитарной очистке территории села Инаркой:

· разработка генеральной схемы санитарной очистки;

· ликвидация стихийных свалок;
· организация раздельного сбора бытового мусора населением;

· рекультивация земель, захламленных стихийными свалками.
9.5. Экологические мероприятия

Для улучшения экологической ситуации на территории Сельского поселения Инаркой необходимо сохранять и укреплять существующий экологический каркас, который образован рекой Курп, пойменными лугами и лесами, техногенными защитными лесными полосами, зелеными насаждениями в черте населенного пункта сельского поселения. Техногенная нагрузка на природные ландшафты (в первую очередь, сельскохозяйственная) не должна превышать экологической емкости угодий.

Следует от чисто природоохранного подхода при выделении территорий, выполняющих ландшафтные природоохранные функции, перейти к конструктивному, предполагающему активное создание инженерно-экологических территориальных систем на базе природных комплексов, например речных долин. При этом необходимо обеспечить сохранение основных природных потоков вещества и энергии и благоприятное состояние территории для выполнения рекреационных функций.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

· соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;
· сохранение зеленых насаждений;
· содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;
· комплексное благоустройство и озеленение территории населенного пункта сельского поселения, предусматривающее: озеленение территории, устройство пешеходных дорожек, освещение и установку малых архитектурных форм.

10. Правовое сопровождение градостроительной деятельности

10.1. Градостроительное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основе утверждённого генерального плана разрабатывается документ градостроительного зонирования территории «Правила землепользования и застройки».

Правила разрабатываются с целью:

· создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

· создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

· обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

· создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

· порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

· карту градостроительного зонирования;

· градостроительные регламенты.

Действующий кодекс даёт следующее определение понятия «градостроительное зонирование» (статья 1): «зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». Целями градостроительного зонирования являются: формализация в виде системы градостроительных регламентов основных проектных решений, содержащихся в документах территориального планирования и планировки территорий.

Отсюда следует и определение градостроительного регламента как перечня формализованных требований к организации градостроительной деятельности в пределах заданного элемента сельской территории – территориальной зоны (подзоны).

Структура градостроительных регламентов определяется кодексом в сочетании видов использования объектов недвижимости: разрешённых и требующих специального разрешения посредством публичных слушаний, каждый из которых в свою очередь имеет основной вид использования и вспомогательный. 

Задачи градостроительного зонирования:

1. Деление территории населенного пункта на территориальные зоны и подзоны. Указанное деление происходит в соответствии с общим порядком, определённым Градостроительным кодексом на основе принципов зонирования территории в соответствии с тем примерным перечнем территориальных зон, который установлен кодексом. Деление на зоны осуществляется на основании генерального плана. Выделение подзон, т.е. уточнение параметров зонирования может быть растянутым во времени и производиться по мере уточнения параметров застройки конкретной территории в документах территориального планирования и планировки территорий.
2. Определение зон с особыми условиями использования территорий. Эта работа проводится путём нанесения на карту зон всевозможных ограничений, установленных законодательством, прежде всего связанных с обеспечением экологического благополучия территории, безопасности населения от опасных природных явлений, охраны историко-культурного наследия. Границы таких зон устанавливаются по нормам соответствующих отраслей права.
3. Определение перечня разрешённых видов использования в составе градостроительного регламента. Законодательством определён разрешительный характер градостроительного регламента, иными словами, перечень разрешённых видов использования недвижимости должен учитывать все без исключения виды использования недвижимости – то есть предусматривать все виды проявления хозяйственной деятельности, свойственной той или иной территориальной зоне на данном этапе её градостроительного развития. 
4. Определение параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента. Указанные задачи являются частью работы над градостроительным регламентом. Зачастую невозможно единовременно разработать весь регламент в максимальном объёме и работа над каждой из задач представляет собой отдельный и весьма значимый этап. Такие его составные части, как параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основном, могут быть определены только на основе проектов планировки. 
5. Установление взаимосвязей планировки территорий и градостроительного зонирования. В данном случае планировка территорий понимается как средство для последующей корректировки и уточнения градостроительных регламентов. В документах градостроительного зонирования необходимо ясно и чётко закрепить процедуры корректировки регламентов по мере разработки новых проектов планировки и межевания территорий. 
10.2. Мониторинг реализации генерального плана

Генеральный план населенного пункта – это имитационная модель, имеющая различные временные состояния реализации. При этом населенный пункт рассматривается как градостроительная система, состоящая из четырёх подсистем – социум, экономика, пространство и экология.

Сопровождение (мониторинг) реализации генерального плана населенного пункта является перманентным процессом и направлено на определение состояния системы на определённый период. Основой для сопровождения реализации является сам генеральный план и его параметры, а также создаваемая информационная система обеспечения градостроительной деятельности – свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. Сопровождение генерального плана осуществляется администрацией сельского поселения и созданным при администрации специальным подразделением. Необходимо создание такого подразделения, обеспечение его штатами, техникой, программным обеспечением.

Пользователями генерального плана являются:

· органы государственной власти и самоуправления;

· органы контроля и надзора;

· собственники;

· проектировщики;

· инвесторы.

11. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования сельское поселение Инаркой Терского района КБР приведены в таблице 11.1.
Таблица 11.1

Мероприятия по территориальному планированию

	№ п/п
	Наименования мероприятий

	1
	2

	1. Документационное обеспечение

	1.1
	Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения;

	1.2
	Реализация основных решений документов территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, республиканских целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения;

	1.3
	Реализация основных решений документов территориального планирования Терского района, сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию сельского поселения.

	2. Землеустройство территории сельского поселения

	2.1
	Установление границы населенного пункта сельского поселения, с разделением территории сельского поселения на земли населенных пунктов и иные категории земель;

	2.2
	Установление и закрепление административных границ сельского поселения и села Инаркой, в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений;

	2.3
	Проведение мероприятий по закреплению границ сельского поселения и села Инаркой.

	3. Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения

	3.1
	Формирование микрорайонной планировочной системы населенных пунктов сельского поселения с условным выделением Расчетных градостроительных районов (РГР)

	3.2
	Реконструкция исторически сложившегося центра села Инаркой, на пересечении улицы Дышекова с улицей Ленина с совмещением административных, культурных, социальных и торговых функций кварталов, прилегающих к улицам.

	3.3
	Комплексное освоение территорий, отведенных и планируемых для использования в целях индивидуального жилищного строительства. 

	3.4
	Реконструкция системы внутрисельских магистралей с формированием направления, к межрегиональной автотрассе (улица Дышекова) и устройством сети магистралей, проходящих в меридиональном направлении и обеспечивающих поперечные связи.

	3.5
	Формирование системы рекреационных территорий сельского значения:
Сквер за зданием Дома Культуры.

	3.6
	Формирование сети обслуживании населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания

	3.7
	Выделение земельных участков и строительство складских помещений в восточной части села Инаркой

	4. Экономика

	4.1
	Развитие пищевой промышленности;

	4.2
	Развитие перерабатывающей промышленности.

	5. Модернизация и развитие транспортного комплекса

	5.1
	Ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

	5.2
	Реконструкция улиц села Инаркой: Дышекова, Ленина, Хибиева с доведением их до требований магистральной улицы общесельского значения.

	5.3
	Реконструкция улиц села Инаркой: Гетежаева, 317 Дивизии, Нижняя, Терская с доведением до требований дороги местного значения.

	5.4
	Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в населенном пункте сельского поселения. 

	6. Оптимизация и дальнейшее развитие сети объектов социальной сферы

	6.1
	Реконструкция и капитальный ремонт детского сада с. Инаркой в расчетный срок.

	6.2
	Реконструкция и капитальный ремонт МОУ СОШ с. Инаркой в расчетный срок.

	6.3
	Капитальный ремонт ГБУЗ «Амбулатория с. Инаркой в расчетный срок.

	6.4
	Капитальный ремонт здания Дом Культуры в селе Инаркой.

	6.5
	Реконструкция стадиона в селе Инаркой, с выделением территории для открытого бассейна в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

	6.6
	Предоставление земельного участка под строительство пожарного депо.

	6.7
	Строительство пожарного депо.

	6.8
	Развитие формы торговли продуктами первой необходимости, в основном, за счёт мелких магазинов шаговой доступности.

	6.9
	Формирование и внедрение в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

	7. Развитие социального жилищного строительства

	7.1
	Разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных домов, а также на реконструкцию жилого фонда

	7.2
	Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда

	8. Охрана исторического наследия

	8.1
	Определение и учет по согласованию с уполномоченным государственным органом КБР границ зон охраны объектов культурного наследия муниципального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок

	9. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки

	9.1
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

	9.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения по ул. 317 Дивизии протяженностью 1000 метров диаметром 100 мм;

	9.3
	Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков.

	9.4
	Строительство новых сетей водоснабжения по ул. 317 Дивизии протяженностью 1000 метров диаметром 100 мм;

	9.5
	Установка пожарных гидрантов при реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами.

	9.6
	Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки.

	9.7
	Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки.

	9.8
	Строительство новых сетей водоотведения.

	9.9
	Корректировка предлагаемой генеральным планом схемы расположения канализационных сетей специализированной организацией.

	9.10
	Установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и водоотведении.

	9.11
	Оснащение потребителей современными приборами учета;

	9.12
	Мониторинг существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития.

	9.13
	Протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом.

	9.14
	Оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа.

	9.15
	Применение домовых регуляторов газа.

	9.16
	Установка энергосберегающего газового оборудования.

	9.17
	Модернизация ПС «Верхний Курп» в целях устойчивого энергоснабжения потребителей зоны действия ПС;

	9.18
	Строительство ВЛ 10 кВ длиной 400 метров;

	9.19
	Установка ТП 10/0,4 кВ-250 кВА;

	9.20
	Строительство ВЛ 0,4 кВ длиной 1800 метров;

	9.21
	Реконструкция изношенных участков ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ;

	9.22
	Реконструкция системы уличного освещения;

	9.23
	Применение новых технологий.

	9.24
	Проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др.); 

	9.25
	Оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии; 

	9.26
	Проведение энергетических обследований электроподстанций;

	9.27
	Внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;

	9.28
	Установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии;

	9.29
	Установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи.

	9.30
	Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде.

	9.31
	Установка современных тепло-энергоэффективных блочных котельных;

	9.32
	Замена изношенных теплопроводов;

	9.33
	Повышение эффективности использования котельных установок.

	9.34
	Оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами учета энергии; 

	9.35
	Проведение обследований тепловых сетей;

	9.36
	Уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, уменьшает тепловые потери;

	9.37
	Переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива;

	9.38
	Внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

	9.39
	Организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы.

	9.40
	Вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

	9.41
	Озеленение откосов.

	9.42
	Устройство дамб обвалования и подпорных стенок, берегоукрепление.

	9.43
	Замена ветхих сетей водоснабжения по ул. Ленина, Нижняя, пер. Южный.

	10. Благоустройство и озеленение территории

	10.1
	Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению;

	10.2
	Благоустройство главной площади села Инаркой в районе Дома Культуры;

	10.3
	Установка малых архитектурных форм в центре села Инаркой и местах массового скопления людей;

	10.4
	реконструкция существующих зеленых насаждений и благоустройство территории существующего парка в районе ДК;

	10.5
	Строительство 2 детских площадок.

	10.6
	Озеленение существующих жилых кварталов.

	10.7
	Посадка защитных лесополос по границе застроенной территории населенного пункта сельского поселения;

	10.8
	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ).

	11. Санитарная очистка территории и экологические мероприятия

	11.1
	Ликвидация стихийных свалок;

	11.2
	Разработка генеральной схемы санитарной очистки;

	11.3
	Организация раздельного сбора бытового мусора населением;

	11.4
	Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

	11.5
	Сохранение зеленых насаждений;

	11.6
	Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;

	11.7
	Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками.

	12. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного,
жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления

	12.1
	Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2020 г.;

	12.2
	Оказание содействия в строительстве пожарного депо и его оснащения в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности», а также установка пожарных гидрантов при реконструкции системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения до 2020 г.

	13. Сопровождение реализации генерального плана

	13.1
	Корректировка настоящего генерального плана в период с 2030 по 2035 гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2036, первая очередь – 2046 г., расчётный срок – 2056 г.;

	13.2
	Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана;

	13.3
	Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков);

	13.4
	Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

	13.5
	Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Инаркой. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.


ИП Башоров В.А., 2016 г.
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